# Mäta en observerad passpunkt

Använd metoden Observerad passpunkt för att mäta en punkt med förlängd ockupationstid och kvalitetsstyrningsinformation.

I en RTK-mätning ska du initiera mätningen innan du börjar att mäta punkten. För en Efterbehandlad kinematisk mätning kan du påbörja en punktmätning innan initiering men det går inte att lagra den innan mätningen har initierats.

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.

2. Välj Observerad passpunkt i fältet Metod.

   Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation, växlar programmet automatiskt till läget Endast GNSS när du väljer metoden för observerad passpunkt, så att punkten kan mätas i statiskt läge.

3. Ange Punktnamn och Kod. Se Välja funktionskoder i Mät punkter eller Mät detaljerad punkt.

   Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

4. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.
5. För att konfigurera inställningarna för kvalitet, precision och lutning, trycker du på Alternativ.Se Alternativ för GNSS-punkter.

6. Om du använder en mottagare som stöder GNSS eBubbla, använder du eBubblan för att ställa mottagaren i nivå och se till att stången är vertikal och stilla. För att visa eller dölja eBubblan i alla skärmar, trycker du på Ctrl + L.

7. Tryck på Mät.

   Symbolen för det statiska mätningsläget i statusfältet markerar att stången bör vara vertikal medan du mäter punkten.

8. När de(n) förinställda mättiden och precisionerna har uppnåtts, tryck Lagra.

   Om man gjort en mätning av en punkt mer än 15 epoker och precisionen överskrider toleransen varnar ett meddelande att ockupationstimern återställs och det nu går att lagra den sista positionen med bra precision.Tryck på Ja för att lagra den sista bra positionen.Tryck på Nej för att återställa timern och fortsätta mäta punkten.

   För att acceptera mätningen innan kraven för mättid eller precision har uppnåtts, eller om det förekommit rörelse-, lutnings-, eller precisionsvarningar under mättiden, trycker du på .

Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation och sedan väljer en annan mätmetod och IMU fortfarande är i nivå, återgår programmet till att använda IMU-lutningskompensation.eBubblan försvinner automatiskt och symbolen för lutande mätning i statusfältet markerar att punkterna kan mätas utan att stången behöver vara i nivå.