# Lägga till mallpositioner

När du har lagt till mallarna, måste du ange den station där programmet Tunnlar börjar att tillämpa respektive mall.För mer information om hur programmet gör detta, se Tillämpning av mallar.

1. Välj Tvärsektionspositionering.
2. För att ange en ny position där mallen/mallarna ska tillämpas:
   1. Tryck på Lägg till.
   2. Mata in Startstationen.
   3. I fältet Mall väljer du den mall som ska användas. För att skapa ett mellanrum i tunneldefinitionen, väljer du Ingen.
   4. Markera den yta i den valda mallen som du vill använda.
   5. Tryck på Lagra.
3. Fortsätt att lägga till positioner där mallar ska tillämpas, efter behov.
4. Tryck på Alternativ för att ange om mallarna ska tillämpas Vertikalt eller Vinkelrät mot den vertikala linjeföringen.

5. Tryck på Stäng, när du är klar.

6. Tryck på Godkänn.

7. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.