# Sätta ut positioner relativt till vägen

1. Välj Till vägen i fältet Sätt ut eller dubbeltryck på en tom del av kartan. Detta rensar alla markerade objekt på kartan, vilket gör dig redo att sätta ut positioner i förhållande till vägen.

2. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.

3. Välj Alternativ och ange fältet Designa schaktning/fyllning som Vinkelrät i grupprutan Väg, om du vill visa den vinkelräta schaktningen/fyllningen mot vägen.

4. Tryck på Starta.

5. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att se din position relativt till vägen.

   Om din aktuella position är:

   - Inom 30 m från den horisontell linjeföringen så kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät vinkel mellan din aktuella position och linjegeometrin.
   - Om din nuvarande position är mer än 30 meter från den horisontella linjeföringen kommer programmet att navigera dig till en position på den horisontella linjeföringen. Detta beräknas genom att projicera din nuvarande position vinkelrätt mot den horisontella linjeföringen.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

   Du kan sedan:

   - Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
   - Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
   - Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
     - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
     - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
     - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.