# BIM-modeller

En BIM-modell är en 3D-modell av en byggnad eller annat byggnadsobjekt som t.ex. en bro, väg eller pipeline. BIM-modeller används för planering, design, konstruktion och underhåll av byggnadsobjektet. I Trimble Access, kan BIM-modeller användas för mätarbete på fältet inklusive utsättning, cogo-beräkningar och mätning av punkter.

IFC- och TrimBIM-filer stöds inte för 32-bitars Trimble-kontrollenheter som kör Android. Dessa kontrollenheter är kontrollenheten TCU5 och handdatorn TDC600 modell 1.

Filtyper som stöds

Trimble Access har stöd för följande filtyper för BIM-modeller:

- Ritningsfiler (.dwg) filer som skapats i programmet AutoCAD från Autodesk.

- IFC (Industry Foundation Class-filer) i filformaten .ifceller .ifczip.

- Navisworks-filer (.nwd) som skapats i programmet Navisworks.

- SketchUp-filer (.skp) som skapats med Trimble SketchUp-programvara.

- TrimBIM-filer (.trb), som är ett mindre och effektivare alternativ till IFC.

DWG- och NWD-filer stöds inte när de lagras direkt på en Android-enhet. Ladda upp DWG- och NWD-filer till ett Trimble Connect-projekt som använder Trimble Connect för Windows, vid användning av Trimble Access på en kontrollenhet som använder Android. Filerna konverteras automatiskt till TrimBIM-filer i molnet. När du laddar ner projektet till kontrollenheten väljer du fliken Inställningar och markerar kryssrutan Ladda ner som TrimBIM. Den här inställningen krävs inte när du använder en kontrollenhet som kör Windows, men kan ändå ge bättre prestanda. Se Molninställningar för datasynkronisering, för mer information.

Trimble Access har stöd för läsning av standard AutoCAD-enheter från DWG-filer. Vissa CAD-program, som exempelvis Civil 3D, använder AutoCAD-tillägg för att skapa 3D-objekt som kanske inte stöds av Trimble Access. Att använda en DXF-fil kan vara bättre än att försöka använda DWG, eller så kan du försöka konvertera en Civil 3D-ritning till ett standard AutoCAD DWG-format. Besök Autodesks Knowledge Network för att lära dig hur man konverterar Civila 3D-ritningar till standard AutoCAD-format, för mer information.

Visa BIM-modeller på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna skärmen Lagerhantering och välj fliken Kartfiler för att visa en BIM-modell på kartan. Tryck på BIM-filen en gång för att göra den synlig (), och tryck på den igen för att göra objekt i filen valbara (). Se Hantera lager i kartfiler för mer information.

För att göra bara vissa lager synliga eller valbara, trycker du på pilen bredvid filnamnet och sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart. Observera att lager i IFC-filer får namn baserat på attributet IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT i IFC-filen.

Använd Begränsningsrutan för att utesluta delar av modellen såsom golv eller ytterväggar, för att enklare se inuti en modell.Se Begränsningsruta.

Om du enkelt vill visa endast vissa objekt i en BIM-modell oavsett vilken BIM-fil eller vilket lager de befinner sig i använder du verktygsfältet BIM . Se Dölja och isolera objekt i BIM-modeller.

Objekt i BIM-filer kan visas som solida objekt, eller så kan du göra objektet delvis genomskinligt. Tryck på och välj Genomskinlighet, om du vill göra objektet mer genomskinligt. Använd skjutreglaget Genomskinlighet för att ändra BIM-modellens genomskinlighet, i grupprutan BIM-modeller.

Du kan även visa modellen som en trådmodell istället för som ett solitt objekt. Visning som trådmodell gör det möjligt för dig att se fler detaljer i BIM-modellen och gör det enklare att välja de korrekta punkterna och linjerna för utsättning. Tryck på och välj Genomskinlighet, om du vill visa modellen som en trådmodell. Välj Trådmodell i fältet Visa, i grupprutan BIM-modeller. Om du ofta växlar mellan vyer med solida objekt och trådmodeller kan du konfigurera en funktionsknapp på kontrollenheten, för att växla mellan trådmodellen och den solida vyn för BIM-modellen. Se Genomskinlighet för kartdata, för mer information.

Tryck på och sedan på kartan och dra för att vrida vyn, för att vrida BIM-modellen på kartan. Symbolen i mitten av kartan markerar rotationspunkten.

För att förbättra prestanda, kanske kartan inte visar väldigt små objekt och detaljer tills dess att kartan zoomas ut till en lämplig zoom-nivå.

Visa BIM-modeller på skärmen för Video

Om kontrollenheten är ansluten till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation kan du visa information från BIM-modeller som överlägg på videoströmmen.Tryck på i verktygsfältet för Video för att öppna Lagerhantering och välj fliken Kartfiler, för att visa eller dölja individuella-filer eller lager i en fil.

Tryck på videoskärmen och välj sedan Inställningar, för att visa modellen som en linjekarta, ett solitt objekt eller båda.

Arbeta med BIM-modeller

Om du vill välja ett objekt från en BIM-modell trycker du på det på kartan. Det objekt du har valt visas i blått. Tryck på Ctrl-tangenten på kontrollenheten och sedan på objekten på kartan för att välja dem, om du vill välja flera objekt.

Det går inte att välja objekt i en BIM-fil med Rektangelmarkering eller Polygonmarkering.

Du kan välja objekten i en BIM-modell på kartan och sedan använda dessa i andra programfunktioner, t.ex. för att utföra en Cogo-beräkning, skapa en yta eller göra en utsättning. Tryck på ett objekt i BIM-modellen för att välja det.

Du kan välja hörn, kanter, böjda kanter (polykanter, som t.ex. randen på en cylinder) eller ytor.

För att välja en yta måste BIM-modellen visas på kartan som ett solitt objekt och inte som en trådmodell.

Du kan välja om val av ytor på kartan väljer Individuella ytor eller Hela objekt. Tryck på och välj önskat läge för Val av yta, för att ändra läget för Val av yta. Se Urvalsläge för BIM-modell.

För att mäta till en yta i en BIM-modell, väljer du ytan på kartan och sedan Mät till vald yta från tryck och håll-menyn.Detta är användbart när man bestämmer det vertikala avståndet från den fysiska ytan till designen.

När du använder ett hörn, en kant, en böjd kant eller en yta från en BIM-modell i en Cogo-beräkning, vid utsättning eller för att skapa en punkt i jobbet, kopierar Trimble Access objektets attribut från BIM-modellen och lagrar dem med punkten eller polylinjen i Trimble Access-jobbet.

Välj enheterna på kartan och tryck sedan på Granska, för att granska BIM-modellens attributinformation för objekt i en BIM-modell. Välj det i listan och tryck på Information, om du valde fler än ett objekt.

Cogo-beräkningar med BIM-modeller

För att beräkna mittpunkten för en yta i en BIM-modell, väljer du ytan på kartan och sedan Beräkna mittpunkt från tryck och håll-menyn.Det här är användbart för att hitta mittpunkten för en bult eller cylinder så att du kan sätta ut den.Se Beräkna mittpunkt.

För att beräkna mittlinjen för ett rörliknande objekt i en BIM-modell, som t.ex. ett rör eller en cylinder, väljer du objektet på kartan och sedan Beräkna mittlinje från tryck och håll-menyn. Programmet beräknar en polylinje som löper längs objektets mittlinje. Se Beräkna mittlinje.

Använd Cogo-funktionen i Ytinspektion, för att jämföra det skannade punktmolnet för en relationsyta med hela objekt eller enskilda ytor i en BIM-modell. Se Ytinspektion.

Utsättning från en BIM-modell

Du kan välja hörn och sätta ut dem som punkter eller så kan du välja kanter, böjda kanter eller planlinjer och sätta ut dessa som linjer direkt från BIM-modeller. Se Utsättning från kartan.