# Mäta en flerlutningspunkt

Använd mätmetoden Flerlutningspunkt för att mäta en punkt med hjälp av tre bidragande lutande mätningar med eBubbla.

Flerpunkter är endast tillgängligt vid användning av en mottagare med en eBubbla och när Lutningsfunktioner är aktiverat i mätprofilen. För att mäta flerlutningspunkter måste GNSS mottagaren ha en korrekt kalibrerad eBubbla. Mätningsmetoden Flerlutningspunkt är inte tillgänglig vid dataloggningsmätningar eller när IMU-lutningskompensation är aktivt.

Punktmätningsmetoden MultiTilt använder inte en magnetometer. Om din GNSS-mottagare har en, behöver magnetometern inte kalibreras före användning av MultiTilt.

Så här fungerar mätmetoden flerlutningspunkt

När du mäter en flerlutningspunkt placerar du stångens spets på önskad mätplats och håller stångspetsen på samma plats under hela mätprocessen. Luta först stången i en riktning och mät, luta sedan stången i den andra riktningen och mät, och luta slutligen stången i den tredje riktningen och mät.

Diagrammet ovan visar de tre lutningscirklar som skapas när du lutar antennen i tre olika positioner, där varje antennposition indikeras av en svart punkt i mitten av varje lutningscirkel. Lutningscirklarna har en radie som är lika med det aktuella lutningsavståndet, och varje lutningscirkel representerar cirkeln av möjliga platser för stångspetsen på det avståndet från antennpositionen. För att beräkna placeringen av stångspetsen beräknar programmet den punkt där de tre lutningscirklarna skär varandra.

Mäta en flerlutningspunkt

Stegen nedan vägleder dig för att mäta tre lutande observationer, där programmet automatiskt mäter när stången hålls stilla och beräknar den resulterande punkten med hjälp av korsningarna mellan de tre lutningscirklarna som observerats med den lutande stången:

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.
2. Välj Flerlutningspunkt i fältet Metod.

3. Ange Punktnamn och Kod.

4. Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

5. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.

   Antennhöjden är kritisk vid beräkningarna av flerlutningar. Kontrollera att den angivna antennhöjden och mätmetoden är korrekt inställd innan du påbörjar en mätning av flerlutningspunkten.

6. Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för kvalitetskontroll och precision.

   De noggrannheter som visas i statusraden speglar hur mycket antennen lutar. Om man mäter punkter med mycket lutning kan man behöva öka inställningen för precisionstoleransen.

7. Placera stångens spets på önskad mätplats. Flytta inte spetsen under hela mätprocessen.

8. Håll polspetsen på önskad mätplats, luta stången till önskad vinkel.

   eBubblan visar hur mycket antennen lutar.

   eBubblan blir gul om lutningen överstiger 30 grader. Detta indikerar när precisionen hos den producerade RTK-lösningen kan bli otillförlitlig på grund av att lutningen ligger utanför det acceptabla lutningsområdet för platser utan IMU-lutningskompensation. Mätningarna i detta intervall kan förbli användbara om noggrannhetsuppskattningarna är acceptabla för dig.eBubblan blir röd om lutningen överskrider 45 grader.

9. Tryck på Mät.

   Statusfältet Flerlutningsstatus anger processen för att göra tre snabba lutande punktmätningar.Den visar Väntar på mätning när antennen rör sig, Flytta antennen när en mätning har gjorts och programmet väntar på att antennen ska flyttas en acceptabel mängd för att en annan mätning ska tas, och Mätning – håll stilla när antennen hålls helt stilla medan den lutas.

10. För att garantera en god skärningsgeometri för de tre bidragande mätningarna, flyttar du antennen så mycket som möjligt mellan de tre stationära mätningarna, så att de tre antennpositionerna bildar en triangulär form snarare än en rak linje.

    Räknaren anger det återstående antalet stationära mätningar. Kartan visar gula cirklar som representerar de tre lutningsmätningarna och ett kors som representerar resultatet när den tredje mätningen har gjorts.

11. När resultatet har beräknats och noggrannheterna är acceptabla trycker du på Lagra.

    Om precisionen i den resulterande skärningspunkten inte är acceptabel, trycker du på på Esc för att kassera de tre mätningarna och sedan mäta om Flerlutningspunkten.

Om antennhöjden är korrekt och eBubblan är korrekt kalibrerad ska den resulterande skärningspunkten mellan de tre cirklarna vara centimeternivå. Om cirklarna inte överlappar varandra vid en diskret punkt eller om noggrannheterna är för höga:

- Kontrollera att kalibreringen av eBubblan är av hög kvalitet och se till att antennens höjd och mätmetod är korrekta. Du kan inte korrigera för dessa fel när du har lagrat en Flerlutningspunkt.

- Mät punkten igen, ändra dina mätpunkter genom att luta längre bort eller till och med lite närmare.