# Definition av tunnel

Vid definition av en tunnel skapar du en TXL-fil och knappar sedan in tunnelkomponenter från konstruktionsritningar och planer för att slutföra tunneldefinitionen.

Tunneldefinitionen måste inkludera den horisontella linjegeometrin, en vertikal linjegeometri, mallar och mallpositioner. Övriga element är valfria.

- Den horisontella linjeföringen definierar en linje som löper längs tunnelns mitt.
- Den vertikala linjeföringen definierar förändringarna i tunnelns höjd.

- Mallen definierar en tvärsektion av tunneln vid en punkt för att definiera hur bred tunneln är på olika ställen.

  Lägg till en mall för varje förändring av bredden. Mallen kan bestå av ett valfritt antal ytor.

- Lägg till mallpositioner för att tillämpa en lämplig mall på olika ställen längs tunneln.

- Lägg till rotation för att luta eller rotera en tunnelmall och de associerade detaljpunkterna kring en ursprungspunkt.

  Rotation används huvudsakligen runt en horisontell kurva för att representera skevning. Däremot kan det användas var som helst i tunnellinjen under förutsättning att det finns en giltig horisontell linjeföring, vertikal linjeföring och en tilldelad mall.

- Lägg till detaljpunkter för att fördefiniera spränghål, bulthål eller infogningspunkter för rör som ska sättas ut i tunneln.

- Stationsekvationer definierar stationens värden för en linje.

- Linjeoffsets förskjuter den horisontella- och/eller vertikala linjeföringen, vilket är typiskt för vagnutrymme i kurvor i en järnvägstunnel. Se Poly linjer offset.

Inskrivna tunnlar sparas i den aktuella projektmappen som TXL-filer.