# Avbruten mätning mot mål

Om mätningen sannolikt kommer att avbrytas som t.ex. vid mätning i trafik, markerar du kryssrutan Avbruten Målmätning på skärmen Målstyrningar.Instrumentet fortsätter att inom angivet värde för Avbryt viloläge mäta mot ett mål även om prismat är skymt.

Om instrumentet i en automatiserad mätning inte lyckas mäta inom perioden för Avbryt viloläge går instrumentet tillbaka till målet och försöker mät en gång till.

Trimble rekommenderar att alternativet aktiveras när du:

- utför en stationsetablering plus
- utför en fristation
- Mätning av satser

Avbruten målmätning är optimerat för instrument med en DR Plus EDM.