# Granska definitionen för en 12da-väg

Välj vägen på kartan och tryck på skärmknappen Redigera att granska de geometriska element som definierar de horisontella och vertikala linjegeometrierna.

1. Tryck på vägen på kartan.

2. Tryck på Granska.

   Svarta öppna cirklar representerar alla delar av den horisontella linjeföringen som inte har några höjder och därför ritas på markplanet.

   För att flytta markplanet närmare vägen, trycker du på och väljer Inställningar och redigerar sedan markplanets höjd.

3. Tryck på en väglinje eller en station på en väglinje.

   Eller så trycker du på skärmtangenten Väglinje för att välja en väglinje i listan.När en väglinje markeras, trycker du på skärmtangenten Station för att välja en station från listan.

   Information om det valda objektet visas vid sidan om kartan.

4. För att välja en annan station, kan du:
   - Trycka på en station på en väglinje.
   - Trycka på skärmknappen Station för att välja en station i en lista.
   - Trycka på uppåt- eller nedåtpilen för att välja en annan station.
   - Tryck på skärmknappen Sta- eller Sta+.

   Använd kartans verktygsfält för att navigera i kartan och växla mellan olika vyer.

5. Tryck på för att visa tvärsektioner. Eller, så kan du tilldela funktionen Växla plan/tvärsektion till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvyn vid granskning och utsättning av en väg. Se Favoritskärmar och funktioner. för mer information.

   För att visa tvärsektionen på en annan station, kan du:

   - Trycka på uppåt- eller nedåtpilen.
   - Tryck på Station för att skriva in en station eller för att välja en station från listan.
6. För att återgå till vägens plan, trycker du på eller på Tab.
7. För att visa en automatiserad 3D‑åkning på vägen:
   1. Vid visning av planet eller tvärsektionen på kartan, trycker du på 3D-åkning.
   2. Tryck på för att körningen.
   3. Tryck på , för att pausa körningen och inspektera en viss detalj längs vägen. Tryck på skärmen och svep i den riktning du vill rotera, för att rotera runt vägen när körningen är pausad.
   4. För att flytta framåt och bakåt längs vägen, trycker du på uppåt- och nedåtpilarna.
   5. Tryck på Stäng för att lämna 3D-åkningen.
8. Tryck på Stäng för att lämna granskningen av vägen.