# Alternativ för stationsetablering

Tryck på Options för att konfigurera Stationsetableringen så att den passar ditt sätt att arbeta.

För andra alternativ på den här skärmen, se Konfigurera en konventionell mätprofil.

Förvalda punktnamn

Förvald punktnamn ‑alternativet bestämmer instrumentets förvalda värden och referenspunktens namnfält varje gång du utför en stationsetablering.Om du:

- Alltid använder samma namn för instrumentet och referensobjektspunkterna, välj Sist använt. Använd denna metod om du alltid använder förvalda instrumentkoordinator, eller om du regelbundet ställer upp på samma kända punkt.
- Utför en polygontypmätning, välj Polygonmätning.När du påbörjar en ny stationsetablering, använder instrumentet första förvalda referensobjektspunkten som mättes vid sista stationsetableringen för det Instrumentpunktnamn, och instrumentpunktnamnet som användes i sista stationsetableringsuppställningen för Referensobjektets punktnamn.
- Vill skriva in eller välja instrument‑ och referensobjektets punktnamn varje gång du utför en stationsetablering, välj Alla noll.
- Vill att programmet automatiskt ska stega fram instrumentets punktnamn, välj Auto. stegning.

- Dessa är endast förvalda värden. Du bör välja det alternativ som matchar ditt normala arbetsflöde. Du kan justera förvalda värden för en given stationsetablering.

Blanda inte ihop alternativet Sist använd med alternativet Använd sist i mätmenyn.Sist använd ‑alternativet gäller för en ny stationsetablering.Sista värdena används även över olika jobb.Använd sist ‑menyalternativet återställer sista stationsetableringen.Ingen ny stationsetablering utförs.

Förvald Höjd

Alternativet Förvalda höjder bestämmer instrumentets standardvärden för fälten Instrumentets höjd och bakåtobjektpunktens höjd varje gång du utför en stationsetablering.

- Om du alltid använder samma höjder för dina instrument‑ och referensobjektspunkter, välj Sist använd.Detta alternativ finns endast tillgängligt om du ställer in Förvalda punktnamn ‑alternativet till Sist använd.
- Välj Flytta framåt, om du använder en polygontågssats (så att de senast uppmätta referensobjekten framåt och instrumenthöjderna kan användas som det nya instrumentet och referensobjektens höjder).Detta alternativ är endast tillgängligt om du ställer in Förvalda punktnamn ‑alternativet till Polygonmätning.
- Om du vill mata in en ny höjd för instrumentet och referensobjektet för varje stationsetablering, väljer du Alla noll.

Förvalda instrumentkoordinater

Om instrumentpunkten inte existerar, används instrumentets förvalda koordinater. Detta är särskilt användbart om du arbetar i ett lokalt koordinatsystem, och exempelvis, alltid ställer in ditt instrument på koordinaten (0,0,0) eller(1000 X, 2000Z, 100Y).

Om du låter Förvald instrumentkoordinator stå kvar på noll, kan du mata in instrumentpunkterna koordinater som inte existerar när du utför en stationsetablering.

Om du alltid ställer upp ditt instrument på en känd punkt ska du låta fältet för Förvalda instrumentkoordinater vara null. Detta garanterar att du inte oavsiktligt använder förvalda värden om du av misstag matar in namnet för instrumentets punktnamn.

Förvald azimut

Värdet används endast om det inte går att beräkna ett azimut-värde mellan instrumentet och referenspunkten.

Ställ alltid upp ditt instrument på en känd punkt, och använd en känd azimut, och låt sedan fälten Förvalda instrumentkoordinater och Förvald azimut vara noll.Detta garanterar att du inte oavsiktligt använda förvalda värden om du felaktigt matar in instrumentnamnet och/eller referensobjektspunkternas namn.

Mät referensobjekt

Programmet väntar normalt på att mäter en referensobjektspunkt för att orientera din mätning.Om du inte behöver mäta mot en referensobjektspunkt i din mätning, avmarkerar du kryssrutan Mät referensobjekt.Programvaran skapar automatiskt ett virtuellt referensobjekt, Referensobjektxxxx (där xxxx är en unik ändelse, t.ex. Referensobjekt0001), genom att använda den aktuella instrumentorienteringen som azimut.

Stationsetableringens skalfaktor

När du markerar kryssrutan för Avancerad geodetik, på skärmen Cogo-inställningar kan du tillämpa ytterligare en skalfaktor vid varje etablering av en totalstation.Alla inmätta horisontella avstånd kalibreras via denna skalfaktor.För att konfigurera inställningarna för skalfaktor, väljer du Alternativ vid en stationsetablering, stationsetablering plus, eller fri station.

Denna stationsetableringsskalfaktor kan vara Fri (beräknad) eller Fast. Om Du har valt att beräkna en stationsetableringsskalfaktor, måste Du observera minst ett avstånd till en bakriktning under stationsetableringen så att skalfaktorn kan beräknas.

Stationens inställda skalningsfaktor tillämpas inte på punktmoln som fångats med hjälp av en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Du kan även tillämpa en Grannskapsutjämning för alla konventionella observationer av referensobjekt framåt som sker från en stationsetablering plus eller fri station, och för alla GNSS‑observationer som sker i ett jobb som har giltig lokal inpassning. Se Grannskapskalibrering.