# Konvertera 3D-väglinjer till släntlutningar

För LandXML-strängvägar De yttersta väglinjerna till vänster och om mittlinjen definierar en släntlutning, för LandXML-väglinjevägar. Du måste konvertera 3D-strängarna till släntlutningsväglinjer, om du vill använda dem som släntlutningsväglinjer i Trimble Access Roads.

1. Tryck på LandXML-väglinjeväg på kartan, för att välja den och tryck sedan på Redigera.

2. Tryck på Släntlutning.

   Programmet listar alla väglinjer som är de yttersta väglinjerna vid någon punkt längs vägen.

   En väglinje som listas med röd text anger att väglinjen går tillbaka till sig själv och inte ska användas med vägen.Använd alternativet Exkludera för att exkludera väglinjen från vägen.

3. Tryck på väglinjerna för att konvertera, eller tryck på Alla.Den valda sidolutningen markeras med blått på kartan.
4. Tryck på Godkänn.

Om så krävs, kan du konvertera släntlutningen tillbaka till 3D-väglinjer.För att göra detta, upprepar du stegen ovan och trycker på väglinjerna för att konvertera, eller trycker på Ingen.