# Lägga till punkter och linjer på kartan

Från kartan kan du skapa nya punkter, linjer och polygoner i jobbet med hjälp av en mängd olika programfunktioner.

Mäta nya punkter

Mät nya punkter med hjälp av positionsinformation från den anslutna GNSS-mottagaren eller ett konventionellt mätinstrument.

- Tryck på Mätning för att öppna formuläret Mätning av detaljer eller Mät punkt och välj mätmetod, för att mäta punkter.

  Programmet uppmanar dig att starta en mätning, om du inte redan har gjort det.

- Använd formuläret Mätkoder för att enkelt koda punkter som specifika funktionstyper när du mäter dem.

  Se Mäta punkter med funktionskoder.

Skapa funktioner från befintliga punkter och linjer

Använd befintliga punkter och linjer i jobbet för att skapa nya funktioner på kartan:

- Förskjutning av en linje

  Skapa en ny linje eller polylinje genom att förskjuta en befintlig linje eller polylinje.

  Se Förskjutning av en linje eller polylinje.

- Skapa en yta

  Välj tre eller flera befintliga punkter för att skapa en yta och lagra den som en TTM-fil (triangulerad terrängmodell) i den aktuella projektmappen. Du kan sedan använda ytan för att beräkna en volym.

  Se Skapa en yta från befintliga punkter.

- Beräkna en skärning

  Beräkna och lagra en skärningspunkt för två eller tre korsande objekt.

  Se Beräkna skärning.

- Rita linjer

  Rita linje- och bågfunktioner med hjälp av funktionskodade punkter som redan finns i jobbet med CAD-verktygsfältet.

  Se CAD verktygsfält.

Skriva in nya punkter och linjer

Skriv vid behov in nya punkter och linjer genom att välja befintliga punkter och linjer på kartan eller genom att ange koordinater för nya punkter med knappsatsen.

Se Skriva in punkter och linjer.

Mät och beräkna med Cogo-funktioner

Välj objekt på kartan och använd dem i andra programfunktioner, som exempelvis för att utföra en Cogo-beräkning eller för att skapa en yta.

När du använder ett objekt i en länkad fil i en Cogo-beräkning, eller för att skapa en punkt i ett jobb, kopierar nu Trimble Access objektets attribut från filen och lagrar dem med punkten, polylinjen eller polygonen i jobbet.

Se Cogo-beräkningar.

Mäta och lagra konstruktionspunkter eller vägpunkter

Du kan snabbt mäta och lagra konstruktionspunkter eller vägpunkter som du kan använda för att skapa andra punkter och linjer.

- Om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare, eller om du använder en kontrollenhet med inbyggd GPS, kan du snabbt lagra en punkt, som t.ex. en vägpunkt, utan att behöva starta en mätning. Tryck och håll på kartan och välj Lagra en punkt.

  Se Aktuell information om position.

- Du kan snabbt mäta en konstruktionspunkt, om du har påbörjat en mätning med en totalstation eller en GNSS RTK-mätning. Tryck på bredvid fältet Punktnamn på skärmen för Cogo eller inmatning, och välj sedan Fast fixerad:

  Konstruktionspunkter används normalt i Cogo-funktioner eller vid inmatning av linjer, bågar och polylinjer.

  Se Konstruktionspunkter