# Automatisk utsättning av linjer och punkter i Gruvor

För att automatiskt sätta ut... | Välj...
--- | ---
En linje vid bestämda intervaller längs med gruvans tak. | Mittlinje
En linje vid bestämda intervaller längs med gruvans väggar. | Fluktlinje
Skärningspunkter mellan gruvans väggar och en linje som definieras av två punkter. | Laserlinjer
Skärningspunkter mellan gruvans vägg och laserlinjer som definierats med räta vinklar relativt mittlinjen i ett definierat intervall. | Laserlinjer som är förskjutna från en mittlinje
Skärningspunkt mellan en gruvyta och en linje. | Projektionslinje
Skärningspunkten mellan gruvans väggar och en linje som definieras av två punkter. | Borrhål
Pivot-punkter som har projicerats i gruvtaket. | Pivot-punkter

Ta en titt på spellistan Trimble Access Gruvor på YouTube-kanalen för Trimble Access, för att se hur man sätter ut olika linjer och punkter och hur man konfigurerar alternativ.

## Lägga till data i jobbet

Du kan lägga till linjekartor till jobbet från en DXF- eller STR- fil (Surpac).

Punkterna kan importeras till jobbet, länkas till det aktuella jobbet, eller importeras till ett annat jobb så länkas det jobbet till det nuvarande jobbet.Tryck på och välj Jobb och sedan Importera för att importera punkter.Beroende på de funktioner du vill sätta ut, måste punkterna i jobbet möta följande kriterier:

- Pivot-punkter måste anges med ett prefix eller suffix i punktnamnet.
- Punkter i en laserlinje måste bestå av matchade punktpar som definierats med sina punktnamn. En punkt måste ha ett prefix eller suffix för att ange den vänstra eller högra sidan av linjen.Återstoden av punktnamnet måste vara identiskt för att det ska gå att hitta ett matchande par.T. Ex. om de Vänstra punkternas prefix är L och de Högra punkternas prefix är R då kommer följande punkter anges som matchande par enligt: L1–R1, L15–R15, L101–R101, etc.
- Spränghålspunkter måste bestå av matchade punktpar som definierats med sina punktnamn. En punkt måste ha ett prefix eller suffix för att ange spränghålets påslag eller hålbotten.Återstoden av punktnamnet måste vara identiskt för att det ska gå att hitta ett matchande par.T. Ex. om påslagspunkternas prefix är C och punkterna för borrhålsbottens prefix är T då kommer följande punkter anges som matchande par enligt: 1C–1T, 15C–15T, A1C–A1T, etc.