# Kalkylator

För att använda kalkylatorn, trycker du på och väljer Cogo/Kalkylator.

För att utföra en beräkning från ett numeriskt fält:

1. Tryck på och välj Kalkylator.

   Om det numeriska fältet innehåller ett tal, kommer talet automatiskt att kopieras till kalkylatorn.

2. Mata in siffrorna och funktionerna.
3. Tryck på för att beräkna resultatet.

4. Tryck på Godkänn.

   Om du öppnade kalkylatorn från ett numeriskt fält, kommer det beräknade resultatet att klistras in i detta numeriska fält.

Tryck på Azimut för att öppna formuläret Beräkna azimut.Se Beräkna azimut.

Tryck på Avstånd för att öppna formuläret Beräkna avstånd.Se Beräkna avstånd.

Tryck på V. avstånd för att öppna formuläret Beräkna vertikalt avstånd.Välj Från‑punkt och Till‑punkt. För att kopiera det beräknade värdet till kalkylatorn för användning i andra beräkningar, trycker du på Godkänn.

Tryck på för att ändra alternativen för beräkning:

- Välj enheter (grader, mils, gons).
- Välj Standard eller OPN (Omvänd pols notation).
- Välj Decimaler för att välja det antal decimaler som ska användas.

Kalkylatorns funktioner beskrivs nedan.

Symbol | Funktion
--- | ---
| Addera
| Subtrahera
| Multiplicera
| Dividera
| Byt tecken på talet som matas in
| Lika med
| SP
| Skriv in
| Visa alla värden i stacken
| Baksteg
| Alternativ Tryck för att ställa in vinkelmetod, kalkylatorns läge (RPN (Postfixnotation) eller Standard), samt visning av decimaler.
| Y upphöjt till X
| Kvadrat
| Kvadratrot
| 10 upphöjt till X
| Mata in exponent eller byt exponenttecken
| Inverterat värde
| Skifta X och Y
| Sinus
| Arcus sinus
| Cosinus
| Arcus cosinus
| Tangens
| Arcus tangens
| 10-logaritmer
| Byt SKIFT‑status
| Öppna parentes
| Stäng parentes
| Rensa allt
| Rensa post
| Minnesfunktioner
| Polär till rektangulär koordinatkonvertering
| Rektangulär till polär koordinatkonvertering
| Rotera stacken nedåt
| Rotera stacken uppåt
| Infoga grad-, minut- eller sekundavskiljare
| Subtrahera vinklar av formen GG.MMSSsss
| Addera vinklar av formen GG.MMSSsss
| Konvertera från GG°MM'SS.sss eller GG.MMSSsss till vinkelenheter
| Konvertera från nuvarande vinkelenheter till GG°MM'SS.sss