# Installera befintlig data vid uppgraderingen

Vid installation eller uppgradering av Trimble Access på en kontrollenhet med Windows kan du välja att installera befintliga datafiler från en fördefinierad mappplats, Där det behövs konverteras filerna till den aktuella versionen av Trimble Access när de öppnas i Trimble Access.

Installerade filtyper kan bestå av:

- Mätprofiler, jobbmallar
- Funktionskodsbibliotek
- Kontrollfiler, DXF:er, linjegeometrier
- Anpassade rapporter/formatmallar

Om du är en ... | Kan du använda anpassade datamappar när ...
--- | ---

Trimble-återförsäljare

- Konfigurera en grupp med nya kontrollenheter för en kund

- Konfigurera kontrollenheter med exempelfiler för demonstration

Användare i en organisation som har flera kontrollenheter

- Konfigurera en grupp nya kontrollenheter med "standardfiler" som används av organisationen
- Konfigurera befintliga kontrollenheter med filer för ett specifikt projekt

Om man ändrar några fördefinierade Trimble-filer och sparar dem med det ursprungliga namnet, kommer dessa filer att ersättas av nya versioner av de fördefinierade filerna när du uppgraderar programmet, och eventuella anpassade förändringar går förlorade. I det här fallet måste du manuellt kopiera de ändrade filerna från den lokala mappen och kopiera dem till lämplig underordnad Trimble Data-mapp efter programuppgraderingen. Om du ändrar ett fördefinierat format, måste du spara det med ett annat namn, för att undvika detta.

Konfigura anpassade datamappar

1. Tryck på i Trimble Installation Manager för Windows. Dialogrutan Inställningar visas.
2. Välj den katalog på datorn där de anpassade mapparna finns. i fältet Källplats. Standardplatsen är C:\Trimble AccessInstall upload folders.
3. Markera kryssrutan Skriv över befintliga filer om du vill ersätta alla befintliga filer på enheten som har samma namn som filerna från den anpassade mappen.
4. Tryck på Skapa mapp. Ange namnet på den nya anpassade datamappen, som exampelvis namnet på kunden eller projektet som filerna används av. Tryck på OK.
5. Ett File Explorer-fönster visas med den nya anpassade datamappen som du skapade i katalogen Source Location. Mappen Projects och mappen System files skapas automatiskt i den nya mappen.

6. Placera de filer du vill installera på enheten i lämplig Projects- eller System Files-mapp.

   Se Datamappar och filer, för mer information om var specifika filtyper ska placeras.

7. Gå tillbaka till dialogrutan Inställningar i Trimble Installation Manager för Windows. Tryck på OK.

   Fönstret Trimble Installation Manager för Windows uppdateras automatiskt och mappen du skapade visas under objektet Anpassade datamappar att ladda upp på fliken Installera uppdateringar .

Installera filer från anpassade datamappar

För att installera anpassade datafiler på enheten, bläddar du ner till objektet Anpassade datamappar för uppladdning på fliken Installera uppdateringar i Trimble Installation Manager för Windows och välj de mappar som innehåller de filer som ska installeras. Tryck på Installera.

Se Installerar Trimble Access, för mer information.