# Inmatningsmetod för skärningspunkt

För att lägga till ett element i linjegeometrin:

1. Definiera skärningspunkter.
2. Välj Kurvtyp. Om du väljer:
   - Cirkulär, anger du Radien och Bågens längd.
   - Övergång|Båge|Övergång, anger du Radien, Bågens längd, Övergångens längd in och Övergångens längd ut.
   - Övergång|Övergång, anger du Radien, Övergångens längd in och Övergångens längd ut.
   - Ingen, inga ytterligare värden krävs.
3. Tryck på Lagra.