# Mäta och koda observationer i ett steg

För att kunna mäta och koda konventionella eller GNSS-observationer i ett steg måste du markera de funktionskoder som du vill mäta och lagra från ett formulär för Mätkoder.Om du använder en funktionsbiblioteksfil som innehåller definierade grupper, visas grupperna och koderna i gruppen automatiskt i formuläret Mätkoder.

För att snabbt ändra koden för en kodknapp, trycker du på och håller knappen på formuläret Mätkoder intryckt och väljer en annan kod.När du sparar ändringen återgår programmet till formuläret Mät koder.

Om du vill redigera flera knappar, kan du skapa och hantera grupper av kodknappar, eller konfigurera hämtning av mallar, använder du skärmen Redigera mätkoder.För att visa skärmen Redigera mätkoder trycker du på i formuläret Mätkoder.Se Ställa in kodknappar för mätkoder

När du vid en mätning trycker på någon av kodknapparna i formuläret Mätkoder, läggs knappens kod till i fältet Kod längst ner i formuläret Mätkoder. Eller så kan du använda den numeriska knappsatsen på kontrollenheten för att välja den kodknapp som behövs. Vid användning av formatet 3 x 3, aktiverar knapparna 7, 8, 9 den övre knappraden, knapparna 4, 5, 6 den mittersta knappraden, och knapparna 1, 2, 3 aktiverar den nedre knappraden. På en 4x3-layout, används 0, .och - tangenterna som de extra knapparna.

För att kombinera koder från flera kodknappar, trycker du på Multikod och sedan på respektive kodknapp som krävs i formuläret Mätkoder för att lägga till koden i fältet Kod.

Om du använder kontrollkoder för att skapa linjer, bågar, eller polygonfunktioner från punkter när du mäter dem, så är det snabbaste och enklaste sättet att göra detta att välja lämplig kontrollkod från CAD verktygsfält.

Om en kod har attribut, visas attributvärdena längst ner på formuläret för Mät koder.Du kan inte redigera dessa attributvärden direkt i formuläret.För att ändra attributvärden, trycker du på Attrib i formuläret Mätkoder eller i formulären Mät detaljpunkt eller Mät punkt.För mer information, se Ange attributvärden vid mätning av en punkt.

Titta på spellistan Mäta med Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access för en översikt över hur du mäter en detaljerad mätning eller relationsmätning, inklusive användning av Mätkoder för att lägga till information om attributet och visa punkter och linjer på kartan med olika symboler.