# Definiera en RXL-väg

Använd menyn Definiera för att skapa eller redigera väglinjedefinitionen.

När du definierar en väg, skapar du en RXL-fil och lägger till element för att slutföra väglinjedefinitionen.

- Den horisontella linjeföringen definierar en linje som löper längs vägens mitt.
- Den vertikala linjeföringen definierar förändringarna i vägens höjd.

- En mall definierar en tvärsektion vid en punkt på vägen för att definiera hur bred den är på olika ställen.

  Lägg till en mall för varje förändring av bredden. Mallen kan bestå av ett valfritt antal väglinjer.

- Lägg till mallpositioner för att tillämpa en lämplig mall på olika ställen längs vägen.

- Lägg till skevning och breddning för att lägga till extra lutning (dosering) och breddning för kurvor i en vägdesign för att underlätta fordonens färd genom kurvorna.

- Stationsekvationer definierar stationens värden för en linje.
- Ytterligare väglinjer definierar funktioner som är relaterade till men separerade från vägen, som t.ex. bullervallar eller gatubrunnar.

- Ytterligare punkter definierar designelement som exempelvis huvudpositioner för ett dräneringssystem eller tvärsektioner för en väg.