# Arbeta med mediafiler

Mediafiler hänvisar till bildfiler som är länkade till jobbet på något av följande sätt:

- Bilder som laddas upp som en fil
- Bilder som tas med kontrollenhetens inbyggda kamera
- Stillbilder som skapas med hjälp av funktionerna Stillbild eller Stillbild på mätning vid anslutning till instrument med tekniken Trimble VISION
- Skärmbilder skapas genom att trycka på på skärmen Karta

Mediafiler kan länkas till ett jobb eller till en punkt i jobbet. Se Mediafiler.

Om du använder ett funktionsbibliotek som använder attribut för mediafiler, kan du även ta en bild och länka den till lämpligt attribut.Se Länka bilder till ett attribut.

Lägg till ytterligare information till bilder

Om så krävs, kan du:

- Lägga till geografisk metadata för identifiering till bilder (även kallat geotaggning).

  Metadata inkluderar positioneringskoordinater som skrivs till EXIF‑sidhuvudet på bilden (EXIF = Exchangeable Image File Format). Den geotaggade bilden kan användas i kontorsprogram såsom Trimble Business Center. Det krävs att jobbet har ett koordinatsystem.

- Lägga till linjer, polygoner eller text på bilder genom att rida på dem.Se För att rita på en bild.
- Lägga till en informationspanel och ett hårkors till bilder tagna från videoskärmen med hjälp av Ögonblicksbild eller Ögonblicksbild vid mätning.Se Instrumentets video.

Lagra bilder

Bilder som tagits med kontrollenhetens inbyggda kamera eller ett Trimble-instrument lagras, som standard, i mappen <job‑namn> Files. Lagring av bilder i den aktuella mappen <job‑namn> Files möjliggör automatisk uppladdning till molnet av ett jobb, och gör det möjligt att länka bilder till ett jobb, en punkt eller ett attribut för en punkt. När du tar en bild med kontrollenhetens inbyggda kamera i programmet Trimble Access anges bildfilnamnet automatiskt i fältet Filnamnsattribut när bilden sparas i mappen <job‑namn> Files.

Om kontrollenheten kör Android måste du öppna kontrollenhetens kameraprogram inifrån programmet Trimble Access för att Trimble Access ska kunna upptäcka när en bild sparas i mappen Bilder. Om du redan har öppnat kameraprogrammet, stänger du det och öppnar det i Trimble Access.

För att ändra den bildfil som är länkad till en punkt eller attribut

1. Du kan ändra den bildfil som är länkad till ett attribut på skärmen Granska jobb eller Punkthanterare:
   - I skärmen Granska jobb, väljer du den punkt som du vill redigera och trycker på Redigera.
   - I skärmen Punkthanterare, väljer du den punkt som du vill redigera och trycker på Information.
2. I skärmen Punkthanterare, väljer du den punkt som du vill redigera och trycker på Information.
3. Om bilden är länkad till ett attribut, trycker du på Attrib.Om bilden är länkad till punkten, trycker du på Mediafiler.(i stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmknappar för att visa skärmknappen Mediafiler.)

4. I fotofilens namnfält, trycker du på och sedan på Välj fil.Bläddra till platsen för den fil du vill länka och välj den.

   Namnet på bilden visas i fotots fält för filnamn.

   För att möjliggöra automatisk uppladdning av bilder till molnet för jobbet, ska bilden vara placerad i den aktuella mappen <job‑namn> Files-mappen.

5. Tryck på Lagra.