# Exportera GENIO-filer från 12d Model

Du kan använda programmet Trimble Access Roads för att skapa en GENIO .mos-fil som innehåller modeller som extraherats från en .12da-fil. Se Extrahera modeller från en 12da-fil.

Använd stegen nedan för att exportera en väg som en GENIO-fil från 12d Model:

1. Starta 12d Model och välj ett projekt.
2. Välj Fil I/O / Datautmatning – GENIO.
3. Från dialogrutan Skriv GENIO‑fil för, välj poly linje utbredning som den data som ska skrivas.
4. Skriv in ett filnamn.
5. Ställ in Utbredningsdimension ‑fältet till 6D.
6. Välj kryssrutan för 77‑formatet.
7. Skriv filen men välj inte Avsluta.
8. Välj de återstående väglinjer som definierar vägen som data att skrivas. Använd filteroptionen för att hjälpa till med val av väglinje.
9. Behåll det filnamn som användes för att skriva väglinjens utbredning.
10. Ställ in Utbredningsdimension ‑fält till 3D.
11. Skriv filen och välj sedan Ja för att lägga till slutet av den befintliga filen.
12. Välj Avsluta.