# Molninställningar för datasynkronisering

Använd skärmen Molninställningar för att automatisera synkronisering till molnet för alla molnprojekt på kontrollenheten.

Eventuella förändringar som du gör på skärmen Molninställningar sparas i kontrollenheten och är aktiva för det aktuella molnprojektet. Om du, exempelvis, har tre projekt och ställer in Schemaläggaren för synkronisering så att den laddar upp data till molnet varje timme, kommer endast det aktuella projektet att ladda upp data till molnet varje timme. Om du öppnar ett annat projekt, laddas data i det projektet nu upp till molnet varje timme.

Tryck på på skärmen Projekt, för att öppna skärmen Molninställningar.

Inställningar för filuppladdning

#### Ladda upp länkade filer

Markera kryssrutan Ladda upp länkade filer för att inkludera filer som är länkade till jobb när du laddar upp data.

Avmarkera kryssrutan Ladda upp länkade filer, för att ladda upp fältdata och data som exporterats från jobben.

Länkade filer som laddats upp till molnet från Trimble Access är inte inställda för att laddas ner automatiskt med jobbet när en annan användare laddar ner jobbet till sin kontrollenhet. Men, filerna kommer att finnas tillgängliga i molnet och kan laddas ner till andra kontrollenheter med knappen Lägg till i Lagerhanteraren.

#### Ladda upp det aktuella projektet automatiskt

Aktivera Automatisk uppladdning av det aktuella projektet för att ladda upp ändringar till molnet med jämna mellanrum eller när du slutför specifika åtgärder.

Ställ omkopplaren Ladda upp det aktuella projektet automatiskt på Ja och välj sedan den data som ska laddas upp.

Du kan välja så många alternativ som krävs:

- Välj Periodiskt för att ladda upp data till molnet regelbundet.

  Ange tidsintervallet i timmar och minuter i fältet Intervall.

  Data som läggs till eller ändras finns kvar på kontrollenheten men laddas inte automatiskt upp till molnet förrän det angivna tidsintervallet uppnås. När du väljer alternativet Periodiskt rekommenderar Trimble att du också väljer alternativet Vid stängning av ett jobb eller Vid avslutning av en mätning för att säkerställa att all data som ännu inte laddats upp sedan det senaste tidsintervallet automatiskt laddas upp när du stänger jobbet eller avslutar mätningen.

- Välj Vid stängning av ett jobb för att ladda upp data när ett jobb stängs.

  Detta inkluderar när du stänger programmet eller när du öppnar ett annat jobb.

- Välj Vid inloggning för att ladda upp data till molnet när du loggar in i programmet.

  Val av detta alternativ garanterar att om mer än en användare använder kontrollenheten, så kommer all data som ändrats av den föregående användaren att laddas upp till molnet när du byter användare.

- Välj Vid avslutning av en mätning för att ladda upp data när du avslutar en mätning.

Om det aktuella projektet är ett lokalt projekt som ännu inte finns i molnet, kommer programmet när du växlar Ladda upp aktuellt projekt automatiskt till Ja, att fråga om du vill ladda upp projektet nu. I meddelanderutan:

- Välj den Connect-server som ska användas och tryck på Ja för att ladda upp det aktuella projektet till molnet. De Inställningar för uppladdning av filer som konfigurerats, tillämpas för projektet.

- Tryck på Nej om du inte vill ladda upp det aktuella projektet till molnet. De Inställningar för uppladdning av filer som konfigurerats, gäller inte för det aktuella projektet om det inte finns i molnet. Se Ladda upp ett lokalt projekt till molnet, för att ladda upp ett lokalt projekt till molnet senare.

Oavsett uppladdningsinställningarna kan du när som helst ladda upp data manuellt till molnet genom att ändra status för ett jobb till Fältarbete slutfört eller genom att välja jobbet i jobblistan, trycka på och välja Ladda upp.

- Om omkopplaren Ladda upp det aktuella projektet automatiskt är inställd på Ja laddas alla uppdaterade jobb i projektet upp till molnet.

- Om omkopplaren Ladda upp det aktuella projektet automatiskt är inställd på Nej laddas endast det valda jobbet upp.

Om det finns ett problem med kontrollenhetens internetanslutning så att data inte kan synkroniseras automatiskt vid den valda tidpunkten, uppmanar programmet dig att kontrollera kontrollenhetens internetanslutning. Tryck på Ja för att kontrollera eller konfigurera internetanslutningen. Tryck på Ignorera i meddelanderutan för att göra det möjligt för programmet att fortsätta ladda upp data i bakgrunden utan att visa ytterligare varningar. Data finns kvar på kontrollenheten tills programmet kan ansluta till internet och ladda upp data till molnet.

Se Synkronisera data med molnet, för att hantera konflikter.

Inställningar för filnerladdning

#### Ladda ner som TrimBim

TrimBIM-formatet (.trb) är ett Trimble-format som traditionellt används för att representera BIM- eller 3D-modeller som t.ex. IFC. Den kan även användas för att representera andra BIM-modeller, inklusive NWD- (Navisworks Drawing), DWG- (AutoCAD-ritning) och SKP-filer (SketchUp), som har laddats upp tillTrimble Connect .

Markera kryssrutan Ladda ner som TrimBIM, för att ladda ner dessa filer till kontrollenheten som TrimBIM-filer. TrimBIM-filer är mindre och snabbare att ladda ner till kontrollenheten, och snabbare att läsa in första gången du använder dem iTrimble Access .

Eller, avmarkera kryssrutan Ladda ner som TrimBIM, för att ladda ner IFC-, DWG- och NWD-filer i sina originalformat.

- Du måste markera kryssrutan Ladda ner som TrimBIM om du vill använda DWG- eller NWD-filer när du använder Trimble Access på en kontrollenhet som kör Android. DWG- och NWD-filer stöds inte när de lagras direkt på en Android-enhet.

- Konvertering av NWD-filer till TrimBIM-format med hjälp av Trimble Connect är i BETA. Det stöds endast när du laddar upp NWD-filer till Trimble Connect med Trimble Connect för Windows, inte Trimble Connect Webb.

Se dokumentation för Trimble Connect, för mer information om att assimilera BIM-modeller som TrimBIM-filer i Trimble Connect.

#### Ladda ner uppdateringar automatiskt

Aktivera Automatisk nedladdning av uppdateringar för att ta emot uppdateringar av designfiler från Trimble Connect automatiskt. Detta garanterar att du alltid arbetar med den senaste versionen av en projektfil, vilket eliminerar behovet av manuella filöverföringar och minskar risken för att fatta beslut baserat på föråldrad information

När omkoplaren Ladda ner uppdateringar automatiskt är aktiverad Trimble Access visas ett meddelande när en ny version av en fil som du använder är tillgänglig. Om filer tas bort från molnet visar programmet ett meddelande och uppmanar dig att ta bort filen från kontrollenheten. Eller, så har du möjligheten att konvertera filen till en lokal fil endast, som inte längre är ansluten till molnet.

När omkopplaren Hämta uppdateringar automatiskt är aktiverad, letar Trimble Access efter ändringar:

- när du loggar in

- när du öppar ett jobb

- när du väljer en fil som ska länkas till jobbet med hjälp av Lagerhanteraren

- var femtonde minut

Nätverksinställningar

Använd grupprutan Nätverksinställningar för att ställa in vilka nätverk som kan användas för dataöverföring.

#### Tillåt att automatisk synkronisering använder mobildata

Markera kryssrutan Tillåt automatisk synkronisering för att använda mobildata för att tillåta att data laddas upp via mobilnätverket, om detta är tillgängligt. Detta kan medföra kostnader, beroende på ditt nätverk och ditt abonnemang.

Avmarkera kryssrutan Tillåt automatisk synkronisering för att använda mobildata för att tillåta att data endast laddas upp via WiFi.

#### Begränsa automatisk synkroniseringsuppladdning till specifika nätverk

Ställ omkopplaren på Nej för att tillåta datauppladdning med vilket nätverk som helst som kontrollenheten är ansluten till.

Ställ omkopplaren på Ja för att begränsa automatisk synkroniseringsuppladdning till tillåtna nätverk, till exempel ditt kontor eller hem-WiFi. För att välja tillåtna nätverk:

- Välj ett nätverk i listan Tillgängliga nätverk och tryck sedan på för att flytta den till listan Sparade nätverk .

- För att ta bort ett tillåtet nätverk, välj det i listan Sparade nätverk och tryck sedan på för att flytta det till listan Tillgängliga nätverk .

- Eller, dubbelklicka på ett nätverksnamn i någon av listorna för att flytta det till den andra listan.

Sparade nätverk sparas i kontrollenheten och visas för alla användare av Trimble Access som använder kontrollenheten.