# Hantera lager i punktfiler

Fliken Punktfiler på skärmen Lagerhantering listar CSV-, TXT- och jobbfilerna i den aktuella projektmappen.

Använd fliken Punktfiler för att länka CSV-, TXT- eller jobbfiler så att du har tillgång till punkterna i filerna utan att importera punkterna till jobbet.Detta är särskilt användbart vid användning av en fil som innehåller kontrollpunkter.

När Du använder punkter från länkade filer, se till att de använder samma koordinatsystem som för det jobb som de förs in i. Koordinatordningen (X‑, Y‑koordinater) i den kommaseparerade filen måste vara lika med inställningen i Koordinatordnings‑ fältet i Enheter‑ skärmen. Se till att informationen i filen är i formatet: Punktnamn, Första koordinat (X- eller Y-koordinat), Andra koordinat (Y- eller X-koordinat), Z-koordinat, Punktkod.

Du kan använda punkter från en länkad fil för:

- utsättning utan att man har givna punkter i jobbet
- inmatning av värden i Punktnamn‑ fält, såsom för Cogo‑funktioner
- navigering till passpunkter eller punkter från tidigare mätningar

Du kan inte använda linjer, bågar eller polylinjer i ett länkat jobb.

Du kan länka flera filer.När punkten saknas i det aktuella jobbet, men existerar i flera länkade filer, används punkten i den första länkade filen.Om flera punkter med samma namn existerar i ett länkat jobb, arbetar sökreglerna inom det jobbet för att hitta bästa punkt.

Länkade punkter från en CSV-fil visas på skärmen Karta och Video som ett blått kommatecken ( , ). Länkade punkter från ett annat jobb visas med sin ursprungliga punktsymbol, men de är blåfärgade. När du har valt en länkad punkt och använder den för en programfunktion kopieras den länkade punkten till det aktuella jobbet och visas som ett ”c” på kartan.

Tryck på skärmknappen Auto. uppdatering, för att uppdatera data som visas på skärmen Karta eller Video när du gör ändringar i Lagerhantering. En bock på skärmknappen Auto. uppdatering markerar att Auto. uppdatering är aktiverad.

Ändringar som utförs när Auto. uppdatering är aktiverat bibehålls när du avslutar Lagerhantering med Godkänn eller Esc.

Länka punktfiler till jobbet

1. Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

   - Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
   - Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Punktfiler.

3. Tryck på Lägg till och välj de filer som ska länkas från en plats på kontrollenheten eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt, om du vill länka fler filer till jobbet. Tryck på Godkänn.

   För att fästa en favoritmapp i de genvägar som visas för Den här kontrollenheten navigerar du till mappen, trycker och håller på mappen i den högra rutan och väljer Fäst i genvägar. Se Val av filer och mappar, för mer information.

   Som standard är punkter i filer som du har länkat till jobbet synliga och valbara på kartan, vilket indikeras av markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet .

4. Tryck på Godkänn.

Ange typen av punktkoordinater

Om kryssrutan Avancerad geodetik är aktiverad i skärmen Cogo-inställningar, och du väljer en CSV eller TXT-fil, måste du ange Koordinattyp för punkterna i filen.

1. Tryck på den fil som du vill länka till det aktuella jobbet på fliken Punktfiler.

2. Välj Planpunkter eller Plan (lokala) punkter.
3. Om punkterna i filen är Planpunkter (lokala), väljer du den transformation som du vill använda för att transformera dem till planpunkter:

   - För att tilldela transformationen senare, väljer du Inte tillämpad, detta kommer att definieras senare. Tryck på Godkänn.

     Om du väljer det här alternativet och du senare vill tilldela en indata‑transformation till filen, måste du först ta bort länken för att därefter länka om filen.

   - För att skapa en ny lokal transformation, väljer du Skapa ny transformation.Tryck på Nästa och slutför de steg som krävs.Se Transformationer.
   - För att välja befintlig visningstransformation, väljer du Välj transformation.Välj visningstransformation i listan. Tryck på Godkänn.

4. Tryck på Godkänn.

   För ytterligare information om Plankoordinater (lokala) se Lokala transformationer.