# Aktivera skärmtangentbordet

Om kontrollenheten är en Windows-enhet som inte har en knappsats, måste du aktivera Trimble-tangentbordet så att skärmtangentbordet visas automatiskt när du behöver mata in någon information i ett fält i programmet.

Om kontrollenheten är en Android-enhet finns det ingen inställning för Trimble‑tangentbordet. Trimble-tangentbordet används alltid istället för operativsystemets tangentbord.

För att aktivera Trimble-tangentbordet på en Windows-enhet:

1. I Trimble Access, trycker du på och väljer Inställningar/Språk.
2. Markera kryssrutan Använd Trimble-tangentbord.
3. På Windows skrivbord, sveper du från höger för att komma till Åtgärdscenter. Se till att Tablet-läge är Av.

4. På en tablet med Windows 10, går du till Windows inställningar, trycker på Enheter/Tangentbord och slår av inställningen Visa skärmtangentbord när du inte är i tablet-läge och inget tangentbord är anslutet.

   För att komma åt skrivbordet i Windows när du använder andra Windows-program, trycker du på tangentbordssymbolen på aktivitetsfältet för att återaktivera Tablet-läge.

Om du inte behöver skärmtangentbordet, exempelvis om kontrollenheten är ansluten till ett externt tangentbord, avmarkerar du kryssrutan Använd Trimble-tangentbord.