# Ändra systemfiler innan delning

Du kan ändra vissa av filerna i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files i ett textredigeringsprogram för att uppfylla dina krav och sedan kopiera dem till andra kontrollenheter.

Trimble rekommenderar att du sparar alla ändrade systemfiler med ett anpassat namn.Om du behåller originalnamnet kommer filerna att ersättas när kontrollenheten uppgraderas, vilket medför att alla anpassningar försvinner.

För att konfigurera standardjobbets egenskaper

För att förenkla processen att skapa ett jobb, skapar du ett jobb och konfigurerar de egenskaper jobbet som du vill återanvända och sparar sedan jobb som en mall.

För att ställa in standardvärdena för fälten Referens, Beskrivning, Operatör, eller Noteringar eller för att ställa in fälten som "obligatoriska" så att värden måste anges i dessa fält, redigerar du filen JobDetails.scprf i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files.Inställningarna i filen JobDetails.scprf läses av varje gång programmet Trimble Accesskörs.För mer information om hur man redigerar filen se informationen högst upp i filen JobDetails.scprf.

För att ändra listan med de beskrivningar som används, redigerar du filen descriptions.xml i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files. Filen descriptions.xml skapas när du anger beskrivningar för punkter. Bunten beskrivningar är unik för varje beskrivningsfält.

Dela en grupp med koder

Att dela grupper av koder mellan kontrollenheter, skapa kodgrupper på en kontrollenhet med hjälp av skärmen Mätkoder.Kodgrupper och koderna i respektive grupp, lagras i databasfilen för mätkoder (MCD) i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files.

Om du inte använder ett funktionsbibliotek, skapar programmet en Default.mcd-fil och den här filen används när ett jobb inte har något tilldelat funktionsbibliotek. När du väl har konfigurerat den, kan du kopiera filen Default.mcd till andra kontrollenheter.

Om du använder ett funktionsbibliotek är MCD-filen bunden till det funktionsbiblioteket och har matchande namn. Du kan kopiera MCD-filen till andra kontrollenheter, men för att använda den i programvaran måste det associerade funktionsbiblioteket också finnas på kontrollenheten och vara tilldelat jobbet.

Att låsa en mätprofil

För att förhindra att en mätprofil redigeras i fält, använder du File Explorer för att navigera till mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files.Högerklick på önskad fil med mätprofiler och välj Egenskaper.I fältet Allmänt, väljer du Skrivskyddad och trycker sedan på OK.

I Trimble Access markerar låssymbolen till vänster om profilnamnet att du inte kan redigera den här profilen.

En låst profil uppdateras för att reflektera de ändringar som görs när instrumentet auto‑ansluter.

För att anpassa koordinatsystemets databas

För att anpassa koordinatsystemets databas som används av programmet Trimble Access, måste du använda programmet Coordinate System Manager för att ändra koordinatsystemets databas (CSD) och sedan överföra den ändrade databasen till mappen System Files på kontrollenheten. När en custom.csd-fil finns i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files använder programmet Trimble Access databasen custom.csd istället för den inbyggda databasen i programmet.

För mer information, se För att anpassa koordinatsystemets databas.

För att redigera listan med antenner

Programmet Trimble Access innehåller en Antenna.ini-fil som består av en lista med de antenner som du kan välja på när du skapar en mätprofil. Du kan inte redigera denna lista i programmet Trimble Access. Redigera filen Antenn.ini i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files, om du vill förkorta listan eller lägga till en ny typ av antenn.

För att redigera innehållet och formatet för visningen av delta eller rapporter om delta

Innehållet och formatet för visningen av delta vid utsättning eller vid mätning av en punkt relativt till en 3D-axel styrs av XSLT-formatmallar. XSLT-formatmallar används också för att styra utdata och format för rapporter som genereras vid export eller för att skapa anpassade filformat för import. Du kan redigera befintliga formatmallar eller skapa nya format på kontoret och sedan kopiera dem till mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files på kontrollenheten. Se Anpassade importformat och Anpassade exportformat för mer information om redigering av formatmallar.