# Val av filer och mappar

Vid utförande av programfunktioner som gör att du kan välja filer eller mappar, visar programmet utforskaren i Trimble Access.

Beroende på den programskärm där du öppnar filutforskaren i Trimble Access, kan du kanske välja filer och bläddra i mappar från någon av följande platser:

- Den här kontrollenheten

  Du kan välja och använda filer från deras aktuella filplats på kontrollenheten. Systemfiler kopieras till mappen System Files i mappen Trimble Data.

  Följande platser är fästa för Den här kontrollenheten:

  - Kontrollenhetens huvudsakliga interna lagring.

  - Mappen Projekt i mappen Trimble Data.

  - Den aktuella projektmappen.

  - Standardmappen för Nerladdningar i kontrollenhetens operativsystem.

  Navigera till mappen och håll sedan ned mappen i den högra rutan och välj Fäst i genvägar, om du vill lägga till egna favoritmappar.

- Trimble Connect

  Om du arbetar i ett molnprojekt och kontrollenheten är ansluten till internet kan du välja filer från Trimble Connect när du lägger till filer i Lagerhantering.

  Filer du valt i Trimble Connect laddas automatiskt ner till lämplig plats i mappen Trimble Data.

- SD-minneskort

  If the controller has an SD memory card (flash storage) or microSD card installed, you can select and use files on the memory card from their current file location.

- USB-disk

  Om du sätter i en USB-disk i kontrollenheten kan du välja filer från USB-disken. Länkade filer som du väljer från en USB-disk kopieras först till mappen <project> eller System Files i mappen Trimble Data på kontrollenheten och länkas sedan till jobbet.

  USB-enheter måste formateras med formatet FAT32, för kontrollenheter som kör Android. När du sätter i en USB-enhet i en TCU5-kontrollenhet kan det ta upp till 30 sekunder innan USB-enheten visas i listan över lagringsplatser.

- Nätverksplats

  Om du har konfigurerat en internetanslutning till organisationens datornätverk och loggat in på nätverket kan du visa filer och mappar i nätverket och använda dessa från deras aktuella nätverksplats. Tryck på Den här kontrollenheten och välj sedan en tillgänglig nätverksdisk.