# Ta en ögonblicksbild från videoskärmen

1. Anslut till instrumentet.

2. Slutföra en stationsetablering.

   Om du har ställt in en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation på en punkt som inte är koordinerad, skapar du en skanningsstation istället för att utföra en vanlig stationsetablering.

   En stationsetablering säkerställer att bilder kan matchas korrekt till punktdata i Trimble Business Center eller programmet Trimble RealWorks Survey. Om du tar en bild utan att slutföra en stationsetablering, finns det ingen orienteringsinformation sparad med bilden.

3. För att visa Videoströmmen från instrumentet, trycker du på i kartans verktygsfält eller trycker på Instrumentsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen Instrumentfunktioner och trycker sedan på Video.

4. För att konfigurera kamerans alternativ, trycker du på .
5. Tryck på för att:
   - Konfigurera fotots egenskaper såsom filnamn och bildstorlek.
   - Aktivera alternativ för lagring av bilden såsom noteringar eller ritningar i bilden innan lagring eller för att automatiskt spara en ögonblicksbild när en mätning sker från videoskärmen.

6. Tryck på för att ta bilden.

   Om spårning är påslaget och instrumentet låst på ett prisma, rör inte prismat medans bilden tas. Om du gör det finns risken att fel bild tas och att felaktig orienteringsinformation lagras med den bilden.

7. Tryck på Lagra.

Beroende på de alternativ för bildlagring som du valt, kommer bilden att visas innan den sparas så att du kan rita på den eller göra noteringar med kommentarer.Om Lagra ögonblicksbild automatiskt inte är markerad visas bilden så att du kan lägga till linjer och text på den, om så krävs.

Bilden sparas till mappen <job‑namn> Files.