# Urvalsläge för BIM-modell

Tryck på i BIM-verktygsfältet för att snabbt inaktivera eller återaktivera valbarheten för vissa objekttyper vid val av objekt i en BIM-modell på kartan.

Tryck på och inaktivera sedan de typer av objekt som du inte vill kunna välja just nu. Inaktivera exempelvis linjeval när du vill välja ett hörn istället för den linje där hörnet är placerat.

Alternativen för urvalslägen i en BIM-modell är:

- Val av punkt/hörn styr om punkter eller hörn i modellen är valbara.

- Val av linje-/kant styr om linjer eller kanter i modellen är valbara.

- Val av yta: styr hur mycket av en yta som är valbar. Endast ett alternativ för val av yta kan vara aktiverat åt gången. Välj från:

  - Hela objekt för att välja hela objektet som en enda yta.

  - Individuella ytor för att välja endast en yta av objektet åt gången.

En kryssmarkering i listan markerar att dessa objekttyper är valbara. Ingen kryssmarkering innebär att valet av dessa objekttyper är inaktiverat. Knappen ändras till när valet av någon objekttyp är inaktiverat, för att markera att alla objekttyper i BIM -modellen inte är valbara.

### Välja ytor

För att välja en yta måste BIM-modellen visas på kartan som ett solitt objekt och inte som en trådmodell. Tryck på i verktygsfältet Karta och välj sedan Genomskinlighet, för att ändra den här inställningen. Välj Solid eller Båda i fältet Visa, i gruppen BIM-modeller.

När du aktiverar:

- Val av yta - hela objekt, alla dolda delar av objektet väljs också, t.ex. delar som används för att sammanfoga objektet med ett annat objekt.

  Välj alternativet Hela objekt, när du exempelvis, utför en ytinspektion av en fyrkantig pelare, så att pelarens alla sex ytor markeras och används i inspektionen när du trycker på pelaren.

- Val av yta - enskilda ytor, när du väljer flera ytor behandlas varje yta som en separat yta.

  När du exempelvis, mäter till toppen av en betongplatta väljer du alternativet Individuella ytor och sedan plattans övre yta för att säkerställa att programmet, när det mäter upp till ytan, bara mäter till toppytan istället för till den närmaste punkten på hela betongplattan.

Programfunktioner som gäller för ytor kan användas oavsett om läget Val av yta är inställt på Individuella ytor eller Hela objekt.

Objekt som markerats på kartan förblir markerade när du ändrar läget Val av yta. Men om du ställer in läget Val av yta på Hela objekt, kommer alla enskilda ytor på objektet som redan är markerade, först att avmarkeras, när du markerar ett objekt.

En vald yta riktas så att är riktad utåt från det objekt den är en del av. Den yttre ytan är markerad med blått och den inre ytan är markerad med rött.

Ibland är BIM-modellernas riktning inte korrekt och ytorna är bakifrån och fram. I många fall spelar detta ingen roll, då exempelvis Centrumpunkt för beräkning, Centrallinje för beräkning och Mät till yta inte är känsliga för vilken yta som är vald. Men, metoderna Ytinspektion och Punkt, kant, plan vid utförande av en objektorienterad etablering är båda känsliga för den visade ytans riktning. Tryck och håll på kartan och välj Omvända cirkellägen om du vill välja ett annat cirkelläge för den valda ytan.

#### Välja ett stort antal ytor

Tryck och håll på kartan och välj sedan Välj alla ytorför att välja alla ytor på kartan. Trimble Access väljer alla valbara ytor i alla BIM-modeller som för närvarande är inställda som valbara i Lagerhantering.

- Om läget för Val av yta är inställt på Hela objekt, väljs alla ytor på kartan som en hel objektsyta.

  Om Trimble Access visar felmeddelandet "Det går inte att välja alla ytor eftersom de valbara lagren i de länkade kartfilerna innehåller för många objekt", och vissa valbara lager inte behövs, använder du Lagerhantering för att ange dessa lager som inte valbara och försöker sedan igen.

- Om läget för Val av yta är inställt på Individuella ytor, väljs respektive yta som separata ytor.

  Ändra filtret Val av yta till urvalsläget Hela objekt, om Trimble Access visar felmeddelandet "Det går inte att välja alla ytor eftersom de valbara lagren i de länkade kartfilerna innehåller för många enskilda ytor", eller om vissa valbara lager inte behövs, kan du använda Lagerhantering för att ange dessa lager som inte valbara och försöker sedan igen.