# Begränsningsruta

Begränsningsrutan gör det möjligt för dig att utesluta delar av kartan för att tydligare visa det område du är intresserad av. Begränsningsrutan är särskilt användbar när du visar BIM-modeller eller punktmoln, där du kan utesluta de yttre delarna av modellen eller punktmolnet så att du titta inuti den.

Använda Begränsningsrutan

1. Tryck på i Kartans verktygsfält och välj sedan Begränsningsruta. Begränsningsrutans verktygsfält och skjutreglage visas bredvid kartan.

2. Snurra och förstora kartan, vid behov, för att se informationen bättre. Tryck på knappen Återställ gränser i Begränsningsrutans verktygsfält för att återställa Begränsningsrutan till den aktuella vyn. Vid behov vrids Begränsningsrutan så att ytorna för Begränsningrutan är i linjer med den kartdata som visas.

   Om du vill justera ytorna i Begränsningsrutan mer exakt mot kartdata, till exempel mot den främre fasaden på en modell, anger du ett värde i fältet Referensazimut på skärmen Kartinställningar. Se Referensazimut.

3. Använd skjutreglagen eller knappen för att mata in värdena, om du vill finjustera omfattningen av Begränsningsrutan.

4. När du har anpassat passat in Begränsningsrutan mot de intressanta objekten, lämnar du Begränsningsrutan öppen medan du använder Trimble Access. Begränsningsrutan kan vara särskilt användbar när du utför funktioner som Ytinspektion, vid mätning på en yta eller under utsättning.

5. Tryck på i kartans verktygsfält och välj sedan Begränsningsruta, om du vill sluta använda Begränsningsrutan.

   Begränsningsrutans omfattning bibehålls nästa gång du öppnar den. Upprepa stegen ovan för att ändra omfattningen.

Finjustera Begränsningsrutans omfattning med skjutreglagen

1. Tryck på lämplig knapp i Begränsningsrutans verktygsfält:
   - Om du vill ställa in vertikala gränser för de övre och nedre ytorna i Begränsningsrutan trycker du på .
   - Om du vill ställa in horisontella gränser för de vänstra och högra ytorna i Begränsningsrutan trycker du på .
   - Om du vill ställa in horisontella gränser för de främre och bakre ytorna i Begränsningsrutan trycker du på .

2. Tryck och dra skjutreglaget uppåt eller neråt. De markerade ytorna i Begränsningsrutan förflyttas på motsvarande sätt.

   Värdena för Begränsningsrutans skjutreglage visar gränserna för respektive skjutreglage och kartans mittpunkt (vertikalt skjutreglage) eller begränsningsrutans bredd (skjutreglage för sida och framåt/bakåt).

3. Upprepa dessa steg för att ändra omfattningen för respektive yta.

4. Tryck på , eller igen, om du vill dölja skjutreglaget och behålla de inställda omfattningarna.

Finjustera Begränsningsrutans omfattning genom att ange värden

1. Tryck och håll lämplig knapp i Begränsningsrutans verktygsfältet intryckt:
   - Tryck och håll intryckt, för att mata in de vertikala gränserna för Begränsningsrutans övre och undre ytor. Popup-fönstret Vertikala gränser visas.
   - Tryck och håll intryckt, för att mata in de horisontella gränserna för Begränsningsrutans vänstra och högra ytor. Popup-fönstret Sidogränser visas.
   - Tryck och håll intryckt, för att mata in de horisontella gränserna för Begränsningsrutans främre och bakre ytor. Popup-fönstret Främre gränser visas.

2. Ange det värde som krävs i lämpligt värdefält.

   Om popup-fönstret Sidogränser eller Främre gränser inte visar fält där du kan mata in värden, är Begränsningsrutan för närvarande vriden och justeras inte med jobbets omfattning. Ändra antingen de horisontella gränserna med skjutreglagen eller sätt tillbaka Begränsningsrutan till jobbets omfattning för att göra fälten tillgängliga. Se Rensa gränser och ställa tillbaka Begränsningsrutan till jobbets omfattningar.

3. Tryck på X längst upp till höger i fönstret, om du vill stänga popup-fönstret och behålla de inställda omfattningarna.

4. För att inspektera "skivor" av en modell, till exempel när du tittar på varje våning i en byggnad:

   1. Tryck på och håll intryckt för att öppna popup-fönstret Vertikala gränser.

   2. Ange värdet för Tjocklek för den del av byggnaden som du vill visa och tryck sedan på för att låsa värdet Tjocklek.

   3. För att inspektera nästa "skiva" av modellen redigerar något av de andra värdena (Överkant, Mitten eller Underst).

Rensa gränser och ställa tillbaka Begränsningsrutan till jobbets omfattningar

Varje gång du öppnar Begränsningsrutan bibehålls omfattningarna från den föregående gång du använde den.

Du kan när som helst rensa de aktuella gränserna och återställa Begränsningsrutan till jobbets omfattning:

- Tryck på och håll Återställ gränser intryckt i Begränsningsrutans, för att återställa Begränsningsrutan till jobbets omfattning. Eller, tryck och håll någon knapp i Begränsningsrutans verktygsfält intryckt, och tryck sedan på Rensa alla gränser i popup-fönstret, när du matar in gränsvärden.

- Tryck på och håll lämplig knapp i Begränsningsrutans verktygsfält intryckt, tryck sedan på knappen Rensa gränser för motsvarande riktning, om du vill ta bort vissa gränser när du anger gränsvärden.