# Välja punkter

Det finns ett antal sätt att välja de punkter eller grupper av punkter som du vill arbeta med.

Ange ett Punktnamn

I alla fält som kräver ett punktnamn, kan du:

- Tryck på punkten på kartan för att välja den.
- Skriva in namnet på en befintlig punkt.

- Trycka på bredvid fältet och sedan välja ett av alternativen nedan för att skapa eller välja punkten.

  Välj... | Till...
  --- | ---
  Lista | Välj från en lista över alla punkter i jobbet.
  Wildcard-sökning | Sök i jobbet med hjälp av ett filter.
  Skriv in | Skapa en punkt genom att skriva in Punktens namn, Kod och Koordinater.
  Snabb fix | Snabbt mäta en punkt och lagra den automatiskt. Vart än instrumentet pekar lagras den positionen.
  Mätning | Visa skärmen Mätning så att du kan ange Punktnamn, Kod och Prismahöjd.
  Val på karta | Granska en lista över punkter markerade från kartan.

För att välja funktioner från kartan

För att välja funktioner som t.ex. punkter, linjer och bågar från någon filtyp som stöds förutom bakgrundsbilder, kan du välja dem på kartan. Se Välja objekt på kartan.

För att välja punkter i jobbet eller länkade filer som matchar det valda kriteriet

1. Tryck och håll på kartan och tryck på Välj.
2. Välj om punkter för det Aktuella jobbet eller det Aktuella jobbet och länkade filer ska inkluderas.
3. Definiera ditt val med hjälp av någon kombination av de följande fälten:

   - Punktnamn eller Punktintervall

     Tryck på för att växla mellan fältet Punktnamn och fälten Punktintervall (Från-punkt, Till-punkt).

   - Kod

   - Beskrivning 1 och Beskrivning 2

     Beskrivningsfält visas bara om alternativet Använd beskrivningsfält är aktiverat i jobbets egenskaper.

   - Lägsta höjd
   - Högsta höjd

   Använd jokertecken i dessa fält för att göra flera markeringar.vi enkla tecken.

4. Om punkterna redan är markerade visas kryssrutan Lägg till aktuellt val på skärmen.Om man vill skriva över det aktuella valet avmarkerar man denna option.

5. Tryck på Godkänn.

   Alla val av punkter som sker på skärmen Välj kan redigeras i kartvyn. Se Välja objekt på kartan.

Att skapa en lista med punkter

Om du har ett stort antal punkter i jobbet så kan du skapa en lista med punkter att arbeta från.

Programmet Trimble Access gör det möjligt att utföra vissa funktioner, som exempelvis att sätta ut punkter, tillämpa en transformation, definiera ett plan och exportera från punktlistan.

För att skapa punktlistan, trycker du på Lägg till i någon skärm i programmet som stöder arbete från en punktlista och använder därefter någon av följande metoder för att lägga till punkter till listan:

Metod | Beskrivning
--- | ---
Ange namn enstaka punkt | Ange namnet för en enstaka punkt i det aktuella jobbet eller i länkade filer. För att mata in en punkt från en länkad fil i ett Punktnamn fält, gå in i fältet och skriv in punktnamnet.En länkad punkt som skrivs in i ett punktnamnsfält kopieras över till det aktuella jobbets databas.
Välj från lista | Välj från en lista över alla punkter i det aktuella jobbet och länkade filer. Tryck på kolumnens rubrik för att sortera kolumnen.
Välj med Wildcard-sökning | Välj från en filtrerad lista över alla punkter i det aktuella jobbet och länkade filer.
Välj från fil | Lägg till alla punkter från en definierad CSV- eller TXT-fil.
Alla planpunkter | Lägg till alla planpunkter från det aktuella jobbet.
Alla inskrivna punkter | Lägg till alla inskrivna punkter från det aktuella jobbet.
Punkter inom radie | Lägg till alla punkter med en definierad radie från det aktuella jobbet och länkade filer.
Alla punkter | Lägg till alla punkter från det aktuella jobbet, länkade filer och skannade filer refererade till i jobbet.
Punkter med samma kod | Lägg till alla punkter med en definierad kod från det aktuella jobbet och länkade filer. Du kan definiera upp till fem koder, vid skapande av en lista med punkter för export.
Punkter genom namnordning | Lägg till alla punkter med namnordning från det aktuella jobbet och länkade filer. Du kan definiera upp till fem intervall för punktnamn, vid skapande av en lista med punkter för export.
Sektion av jobb | Lägg till punkter i kronologisk ordning från den första förekomsten av "Från punkt" fram till och med den första förekomsten av "Till punkt".
Val på karta | Alla punkter som för närvarande är markerade på kartan listas. Tryck på punkter för att välja dem på kartan eller tryck på dem igen för att avmarkera dem. Eller, så kan du använda skärmknapparna under kartan för att lägga till eller ta bort punkter från listan. Tryck på kolumnens rubrik för att sortera kolumnen.
Skannad fil punkter | Lägger till alla punkter från skannade filer refererade i jobbet. Välj från en lista av refererade skannade filerna. Det här alternativet är bara tillgängligt vid Export.

- För att lägga till skannade punkter i punktlistan, vid exempelvis Utsättning måste du först välja dem från kartan.Se Skannade punkter och punktmoln.

- Metoden Aktuellt val på karta är inte tillgänglig när en transformation tillämpas.Däremot uppdateras listan automatiskt med alla de punkter markerade i kartan.

- När du lägger till punkter till utsättningslistan genom att använda optionen Välj från fil kan du lägga till punkterna från den länkade filen även fast den länkade filen redan finns i det aktuella jobbet.Optionen Välj från fil är det enda sättet som det går att sätta ut en punkt från en länkad fil när det redan finns en punkt med samma namn i det aktuella jobbet.
- Om ett länkat jobb innehåller två punkter med samma namn, visas punkten som har den högre klassificeringen.