# Underindela en linje

1. För att öppna formuläret Sektionera en linje kan du:

   - Välja den linje som ska sektioneras på kartan.Tryck och hålla på kartan och sedan välja Sektionera en linje.

   - Trycka på och välja Cogo/Sektionera en linje.Mata in linjens namn.

     Om linjen inte redan finns, trycker du på och väljer sedan Två punkter. Ange start- och slutpunkt för att definiera linjen.

2. För att ställa in koden för de skapade punkterna, trycker du på Alternativ och väljer namnet eller koden för den linje som ska sektioneras i fältet Sektionera punktkod.

3. Sektionera en linje med någon av följande metoder:

   Med metoden Fast segmentlängd:
   1. I fältet Metod, väljer du Fast segmentlängd.

   2. Mata in segmentlängden (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från linjen.

   3. Ange Starta vid station (4), Sluta vid station (5) och Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.

   Med metoden Fast antal segment:
   1. I fältet Metod, väljer du Fast antal segment.

   2. Mata in antalet segment och en horisontell offset (2) och vertikal offset från linjen.

   3. Ange namnen för Startsektion (3), Slutsektion (4) och Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (3, 5, 4, eller 6, 7, 8).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.