# Videoverktygsfält

Knapp | Funktion
--- | ---

Zooma ut helt

Tryck på eller in/ut till maximal optisk zoomnivå.

Tryck på för att använda maximal digital zoom, och sedan på för att använda digital zoom eller använd Zoom-indikeringen på skärmen, för noggrant sikte vid användning av ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Om laserpekaren är aktiverad på SX12, är nivå sex, den högsta zoomnivån.

Zooma in | Tryck på eller för att zooma in/out en zoom-nivå i taget. Alternativt, kan du placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in till mitten av videon och dra ihop dem för att zooma ut. Dra fingret längs skärmen för att panorera.
Ögonblicksbild | Tryck på för att ta en bild.
Fyllningsområde | Tryck på för att fylla inramningsområdet med skuggning för att öka kontrasten mot videoskärmen. Den här knappen visas bara om du är i någon av skärmarna Skanning eller Panorama och är ansluten till ett Trimble-instrument i VX eller S-serien som har Trimble VISION-teknik.
Kamerans alternativ | Tryck på för att definiera bildinställningarna.Se Alternativ för instrumentets kamera.
Lagerhantering | Tryck på för att länka filer till jobbet eller för att ändra vilka punkter och funktioner som är synliga och valbara på kartan. Se Hantera lager med Lagerhantering
Inställningar | Tryck på för att ändra utseendet på den information som visas på skärmen Video, och konfigurera programmets beteende när skärmen Video används. Se Videoinställningar inställningar.
Visa karta | Tryck på för att växla till jobbets karta.