# Lägga till stationsekvationer

Använd Längdtabeller när den horisontella utbredningen har ändrats men du vill återfå de ursprungliga stationsvärdena.

1. Välj Stationsekvationer.
2. Tryck på Lägg till.
3. I fältet Station bakåt, anger du ett stationsvärde.
4. I fältet Station framåt, anger du ett stationsvärde.Värdet Sann station kommer att beräknas.
5. Fortsätt att lägga till punkter efter behov.

6. Tryck på Lagra.

   Nu visas de värden som angavs i fälten Station bakåt och Station framåt.

   Zonen markeras med ett nummer efter kolonet i respektive fält. Zonen upp till den första stationsekvationen är zon 1.

   Den beräknade Progressionen markerar även om stationens värde ökar eller minskar efter sektionsekvationen.Standardinställningen är Ökar.För att ändra Progressionen för den sista stationsekvationen till Minskar, definierar och lagrar du den sista ekvationen och trycker sedan på Redigera.

7. Tryck på Stäng, när du är klar.

8. Tryck på Godkänn.
9. Mata in de andra vägkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra vägdefinitionen.