# Genomskinlighet för kartdata

Öka transparensen för kartans bakgrunder och BIM-modeller i kartan för att ge bättre kontrast till funktioner i jobbet eller i andra länkade filer.

Tryck på och välj Genomskinlighet, för att öppna formuläret Genomskinlighet.

Inställningarna för Genomskinlighet gäller inte för funktioner i jobbet eller i länkade filer som DXF-, LandXML- eller RXL-filer. Punkter, linjer, bågar och polylinjer i jobb- och funktionsetiketter har alltid i full ljusstyrka, oavsett inställningen på skjutreglaget för Genomskinlighet.

Kartbakgrunder

Använd skjutreglaget Genomskinlighet för att styra genomskinligheten för kartans bakgrundsdata, inklusive Trimble Maps, datalager från ett WMS och bakgrundsbilder.

- Tryck till vänster om skjutreglaget eller tryck och dra skjutreglaget åt vänster, om du vill göra kartans bakgrundsdata mer genomskinliga. När skjutreglaget är placerat hela vägen till vänster visas kartbakgrundsdata med 10 % genomskinlighet.

- Tryck till höger om skjutreglaget eller tryck och dra skjutreglaget åt höger, om du vill göra kartans bakgrundsdata mindre genomskinliga. När skjutreglaget är placerat hela vägen till höger tillämpas ingen genomskinlighet för kartans bakgrundsdata.

BIM-modeller

Grupprutans BIM-modeller styr hur solitt BIM-modellen visas på kartan.

I fältet Visa:

- Markera Trådmodell för att visa objektets kanter.Vita linjer i BIM-modellen visas som svarta när alternativet Trådmodell är valt.

- Välj Solid om du vill visa objekt som solida objekt. Välj en Genomskinlighet som är större än 0 %, för att göra bakgrunden delvis transparent.

- Välj Båda om du vill visa både solida objekt och objektets kanter.

För att välja en yta måste BIM-modellen visas på kartan som ett solitt objekt och inte som en trådmodell.

Använd skjutreglaget Genomskinlighet för att styra BIM-modellens genomskinlighet på kartan.

- Tryck till vänster om skjutreglaget eller tryck och dra skjutreglaget åt vänster, om du vill göra BIM-modellen mer genomskinlig. När skjutreglaget är placerat hela vägen till vänster visas modellen med 10 % genomskinlighet.

- Tryck till höger om skjutreglaget eller tryck och dra skjutreglaget åt höger, om du vill göra BIM-modellen mindre genomskinlig. När skjutreglaget är placerat hela vägen till höger är modellen helt synlig och visas som ett solitt objekt.