# Överföring av filer till och från kontrollenheten

Trimble Access stödjer följande metoder för överföring av filer mellan din kontrollenhet och molnet, din organisations nätverk, en kontorsdator eller mellan kontrollenheter.

All information som används av programmet Trimble Access måste lagras i lämplig mapp i mappen Trimble Data.Se Datamappar och filer.

Att arbeta med molndata

Ner- och uppladdning av data i molnet är den enklaste metoden för att överföra data till och från enheten. När du är inloggad i Trimble Connect, visas automatiskt projekt och jobb som finns i samarbetsplattformen Trimble Connect i molnet och är tilldelade till dig i skärmarna Projekt och Jobb i programmet Trimble Access.

För att logga in till Trimble Connect måste du ha konfigurerat en internetanslutning.

Använd programmet Trimble Access för att ladda ner projekt och jobb till kontrollenheten och ladda sedan upp ändringarna till molnet. Se Projekt och jobb.

Överföring av filer från din organisations nätverk

Du kan konfigurera en internetanslutning till din organisations datornätverk och sedan logga in i nätverket för att visa filer och mappar i nätverket.

Om du överför jobbfiler kan du använda funktionen Kopiera jobb i Trimble Access för att överföra jobbet mellan kontrollenheten och en mapp i nätverket. Se Kopiera jobbfiler.

Om du överför projektfiler:

- Använd File Explorer för att kopiera filer till och från kontrollenheten. Tryck på och välj Jobbdata/File Explorer, för att öppna File Explorer från programmet Trimble Access.

- Använd utforskaren i Trimble Access som visas när du utför programfunktioner som gör att du kan välja filer eller mappar, exempelvis när du exporterar jobbet. . Om du vill visa tillgängliga nätverksenheter Tryck på Den här kontrollenheten i utforskaren Trimble Access och välj sedan disken. Se Val av filer och mappar.

Överföring av filer från en USB-disk

Du kan använda en USB-enhet för att överföra filer från en dator till en annan. Anslut en USB-enhet, även kallat USB-minne till kontrollenhetens USB-port.

För kontrollenheter med Android bör USB-enheter formateras med formatet FAT32. När du sätter i en USB-enhet i en TCU5-kontrollenhet kan det ta upp till 30 sekunder innan USB-enheten visas i listan över lagringsplatser.

Om du flyttar jobbfiler kan du använda funktionen Kopiera jobb i Trimble Access för att överföra jobb mellan USB-enheten och projektmappen.Se Kopiera jobbfiler.

Om du överför projektfiler, använder du File Explorer för att kopiera filer till och från USB-enheten.För att öppna File Explorer från programmet Trimble Access, trycker du på och väljer Jobbdata / File Explorer.

Använda en USB-kabel för att överföra filer (endast Android-enheter)

Om kontrollenheten Trimble kör Android, kan du överföra filer mellan kontrollenheten och en Windows-dator.

1. För att säkerställa att de senaste ändringarna i jobbet överförs, stänger du jobbet i Trimble Access. Stäng programmet Trimble Access eller öppna ett annat jobb för att göra detta.

2. Så här ställer du in handkontrollen i fildelningsläge:

   - Om kontrollenheten är en TCU5, använder du en Hirose till USB-kabel (PC). Handkontrollen går automatiskt in i feldelningsläge när kabeln ansluts.
   - Använd en USB-kabel, för alla andra kontrollenheter som kör Android. För att ställa kontrollenheten i fildelningsläge, ansluter du kabeln och trycker på meddelandet USB-laddning av enhet på Android-enheten (du kan behöva svepa nedåt från meddelandeområdet överst på skärmen för att se det). När du trycker på meddelandet, visas popup-fönstret [Använd USB för att]. Tryck på alternativet [Överföra filer].
3. För att ställa kontrollenheten i fildelningsläge, ansluter du kabeln och trycker på meddelandet USB-laddning av enhet på kontrollenheten (du kan behöva svepa nedåt från meddelandeområdet överst på skärmen för att du ska se det). När du trycker på meddelandet, visas popup-fönstret [Använd USB för att]. Tryck på alternativet [Överföra filer].

4. När kontrollenheten är i fildelningsläge, använder du File Explorer på Windows-datorn för att kopiera filer till och från kontrollenheten.

   Om du inte kan se mappen Trimble Data i File Explorer, så trycker du på och väljer [Visa intern lagring]. Tryck på och välj enhetens namn, i File Explorer. Mappen Trimble Data visas i listan över enhetens mappar.

   Starta om kontrollenheten, om mapparna i mappen Trimble Data inte visas som förväntat i File Explorer.