# Filtrerar data på typ av mätning

Använd fliken Filter på skärmen Lagerhantering för att filtrera punkter, linjer, bågar och polylinjer i jobbet baserat på datatyp.

Markera eller avmarkera kryssrutorna om du bara vill göra den information som du är intresserad av synlig eller valbar på kartanoch på skärmen Video.Du kan exempelvis filtrera på punkttyper såsom detaljpunkter, uppmätta passpunkter och utsättningskontrollpunkter.Du kan även filtrera på linjer, bågar, polylinjer, CAD-linjekartor och punkter i länkade filer.

Ändra vilka datatyper som är synliga

1. Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

   - Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
   - Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Filter.

3. Tryck på skärmknappen Auto. uppdatering, för att uppdatera data som visas på skärmen Karta eller Video när du gör ändringar i Lagerhantering. En bock på skärmknappen Auto. uppdatering markerar att Auto. uppdatering är aktiverad.

   Ändringar som utförs när Auto. uppdatering är aktiverat bibehålls när du avslutar Lagerhantering med Godkänn eller Esc.

4. Tryck på en punkttyp eller funktionskategori för att dölja den. Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet försvinner.

5. Tryck på punkttypen eller funktionstypen igen för att visa den. Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet visas, för att markera att dessa punkter eller funktioner är synliga och valbara (”aktiva”) på kartan.

6. Använd skärmknapparna under kartan om du vill återställa datafiltren.Tryck på Inget för att dölja alla punkt- och funktionstyper.Tryck på Alla för att visa alla punkt- och funktionstyper.

7. Tryck på för att använda ett mer detaljerat filter.Du kan filtrera data på Punktnamn, Kod, Beskrivningar (om dessa är aktiverade) och Noteringar.För mer information, se Filtrering av data med hjälp av sökning med jokertecken.

8. Tryck på Godkänn.

Tillgängliga datatyper

Du kan välja att filtrera på följande funktionstyper på fliken Filter:

- Detaljpunkters (GNSS) (uppmätt i en GNSS-mätning)

- C1 Detaljpunkter (Konv.) (uppmätt i en mätning med totalstation)

- C2 Detaljpunkter (Konv.) (uppmätt i en mätning med totalstation)

- Medelvridningsvinkel

- Uts. kontroll punkter

- Inknappade punkter (normal)

- Inknappade punkter (passpunkt)

- Kalibreringspunkter

- Beräknade punkter (CoGo)

- Konstruktionspunkter

- Observerade passpunkter

- FastStatic-punkter

- Bas-punkter

- Kontrollpunkter

- Offsetpunkter

- Skärningspunkter

- Snabbpunkter

- Laserpunkter

- Fristationspunkter

- Kontinuerliga punkter

- Kopierade passpunkter

- Kopierade konstruktionspunkter

- Kopierade vanliga punkter

- Kopierade utstakade punkter

- Justerade punkter

- Kopierade utjämnade punkter

- Punkter på plan

- Uppmätta punkter till ytan

- Linjer

- Bågar

- Polylinjer

- Punkter i länkad fil

- CAD linework