# Introduktion till Roads

Programmet Trimble Access Roads är ett specialprogram för mätning av vägar. Använd programmet Roads för att:

- Ladda upp en befintlig vägdefinition. De filtyper som stöds är RXL-, LandXML-, 12da- och GENIO-filer.
- Mata in en definition för en RXL-väg inklusive horisontell och vertikal linjegeometri och skevnings- och breddningsposter.
- Granska väglinjedefinitionen.
- Sätta ut vägen.
- Sätt ut två polylinjer där funktioner som definierar en väg representeras av polylinjer men där det inte finns någon tillgänglig väglinjegeometri.
- Skapa en rapport för den utsatta vägens information för att kontrollera informationen på fältet, eller för att överföra data från fältet till din kund, eller till kontoret för ytterligare bearbetning med kontorsprogram.

Använd menyn Cogo för att utföra Cogo-funktionerna utan att behöva växla till Generell Mätning. Du kan även komma åt några av dessa detaljfunktioner från tryck- och hållmenyn på kartan. För information om alla tillgängliga detaljfunktioner, se Cogo-beräkningar.

När du startar en mätning uppmanas du att välja den mätprofil som du har konfigurerat för din utrustning.

För att växla mellan programmen, trycker du på programsymbolen i statusfältet och väljer sedan det program som du vill växla till. Eller, så trycker du på och trycker på namnet på det program som du använder för tillfället och sedan det program som du vill växla till.

För att anpassa den terminologi som används i programmet, trycker du på och väljer Inställningar/Språk.Välj:

- Använd järnvägsterminologiom du mäter en järnväg och önskar använda järnvägsspecifik terminologi.
- Använd avståndstermen chainage för att använda termen Chainage istället för Station för avståndet längs med vägen.