# Att mäta om punkter som redan har attribut

För att sätta ut och mäta om punkter för vilka Du redan har attributdata:

1. Om jobbet ännu inte finns på kontrollenheten, överför du den till kontrollenheten och ser till att du överför relevanta objekt och attribut tillsammans med punkterna.

2. Tryck på och välj Utsättning/<Mätprofilens namn>/Punkter.
3. Tryck på Optioner och i gruppen Utsättningskontrollpunkt ställer du in fältet Utsättningskontrollkod på Given kod.
4. Sätt ut punkterna.
5. Mät Utsättningskontrollpunkten.

   Attributdata för punkten som visas är den attributdata som Du tidigare matade in. Standardvärden i punktkodslistan används inte. Uppdatera värdena efter behov.