# Lägga till eller redigera ett funktionsbibliotek i Trimble Access

Funktionskoder som skapats med hjälp av Trimble Access används endast för att rita funktionsgeometrier. För att vill skapa ett funktionsbibliotek som innehåller attributdefinitioner måste du använda det medföljande med Feature Definition Manager Trimble Business Center.

Lägga till ett befintligt funktionsbibliotek

1. Tryck på och välj Inställningar / Objektsbibliotek.
2. Tryck på Bläddra.
3. Navigera till platsen där funktionsbiblioteksfilen finns.

4. Tryck på filen för att markera den och sedan på Godkänn.

   Filen kopieras till mappen System Files i mappen Trimble Data och visas i listan Välj funktionsbibliotek.

Skapa ett nytt funktionsbibliotek i programmet Trimble Access

1. Tryck på och välj Inställningar / Objektsbibliotek.
2. Tryck på Ny.
3. Ange namnet.

4. Tryck på Godkänn.

Lägga till eller redigera funktionskoder i funktionsbiblioteket

Även om du kan redigera funktionskoder i ett befintligt funktionsbibliotek i Trimble Access, rekommenderar Trimble att du redigerar funktionskoder med Feature Definition Manager som följer med Trimble Business Center. Det gör det lättare att säkerställa att fältpersonal använder samma funktionsbibliotek.

1. Tryck på och välj Inställningar / Objektsbibliotek.
2. Välj funktionsbiblioteket i listan. Tryck på Edit.
3. För att lägga till en ny funktionskod:
   1. Tryck på Lägg till.

   2. Ange Funktionskoden.

      Fältets maximala längd är 20 tecken. Trimblerekommenderar att du gör kodnamnen korta och meningsfulla för att göra det möjligt att välja flera koder för en punkt.När du väljer koder för en punkt, är den maximala längden på fältet Kod 60 tecken.

      Namn på funktionskoder som innehåller mellanslag visas i Trimble Access med en liten punkt mellan orden, t.ex. Fire·Hydrant. Dessa punkter syns inte i kontorsprogrammet.

   3. Ange en beskrivning av koden, om så krävs.

      Som standard, om koden är en styrkod kommer värdet av fältet Styrkodsåtgärd att visas i fältet Beskrivning när du visar Kodlistan.

   4. Välj Funktionstyp.

   5. Markera lagret.

      Om det inte fanns några definierade lager när FXL-filen för funktionsbiblioteket skapades med Feature Definition Manager i Trimble Business Center kommer lagret 0 att väljas.

   6. Om Funktionstypen är en:
      - Punkt, välj den symbol som används för punkten.
      - Linje, välj Linjeformat, Fältlinjeformat och Linjefärg.
      - Polygon, välj Linjeformat, Fältlinjeformat och Kantlinjefärg.
      - Styrkod, väljer du styrkodens åtgärd.

      Linjer och polygoner visas på kartan med det enkla heldragna eller streckade Fältlinjeformatet om du inte väljer att visa funktionssymboler på kartan. Tryck på i kartans verktygsfält och välj Inställningaroch sedan Symboler för funktionsbibliotek i fältet Symboler i grupprutan Visningsalternativ, för att göra detta. Se Kartinställningar, för mer information.

   7. Tryck på Godkänn.
4. Tryck på Lagra.