# Filer med bakgrundsbilder

Om din kontrollenhet inte har tillgång till internet för att visa Trimble Maps eller om du inte har konfigurerat en webbkarta för att använda data från en leverantör av webbkartor, kan du lägga till dina egna bildfiler som bakgrund till kartan.

Filtyper för bilder som stöds

Följande typer av bildfiler och associerade world-filer stöds:

Bildfiler | Världsfiler
--- | ---
GeoTIFF | N/A
TIFF (.tif) | .wld .tfw
Bitmap (.bmp) | .wld .bpw .bmpw
JPG | .wld .jgw .jpgw jpegw
PNG (.png) | .wld .pgw .pngw

- Med undantag för GeoTIFF-filer, måste filer med bakgrundsbilder som du lägger till i projektet ha en associerad världsfil för att visas på kartan.

- Det är endast JPG-filer med 24 bitars färg som stöds. JPG med enbart gråskala stöds inte.

TIFF-filer är generellt mer effektiva i sin användning av programmets minne än andra format för bakgrundsbilder, som t.ex. BMP, JPEG eller PNG. Det gör det möjligt att läsa in TIFF‑filer med filstorlekar på 100 MB eller mer, men ändå bara använda några MB av programmets minne. Men, om TIFF-filen är en enda stor ruta kommer det att innebära att hela filen laddas in i programmets minne vilket kommer att påverka kontrollenhetens prestanda.

Lägga till bakgrundsbilder

Länka filer med bakgrundsbilder till jobbet med fliken Kartfiler i Lagerhanteraren.

1. Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

   - Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
   - Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Kartfiler.

3. Tryck på Lägg till, navigera till önskad mapp och välj de filer som ska läggas till, för att lägga till filer från en annan mapp i listan. Du behöver inte välja världsfilen eftersom programmet automatiskt söker efter den kompatibla världsfilen.

   Om du lägger till en kartfil som lagras på en USB-enhet kopierar programmet automatiskt filen till aktuell projektmapp och länkar sedan till filen.

4. Tryck på Godkänn för att gå tillbaka till lagerhanteraren. En markering bredvid filnamnet på fliken Kartfiler visar att filen är synlig på kartan. Tryck på filen igen om du vill dölja bilden på kartan.

5. För att bättre kontrast till funktioner i jobbet eller i andra länkade filer trycker du på i kartans verktygsfält och väljer Genomskinlighet, och flyttar sedan det första skjutreglaget åt vänster för att öka genomskinligheten i filen med bakgrundsbilden.