# Exportera LandXML- väglinjevägar från Trimble Business Center

För att få bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med version 5.80 eller senare av Trimble Business Center.

Du kan exportera en LandXML-väglinjeväg från Trimble Business Center som:

- En linjegeometri och tillhörande korridor.

- En linjegeometri och tillhörande vägytemodell, där brytlinjerna definierar väglinjevägarna.

Du kan även inkludera punkter och ytor som inte hör till vägen i exporten, för respektive metod.

För att exportera vägen som en linjegeometri och tillhörande korridor

1. Starta Trimble Business Center och välj ett projekt.
2. Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center och välj den linjegeometri och tillhörande korridor som du vill exportera. Välj respektive linjegeometri och tillhörande korridor som utgör vägen, för att exportera mer än en väg. De valda linjegeometrierna och korridorerna är markerade.
3. Välj menyn Start och sedan Exportera.
4. Välj LandXML-exportör på fliken Korridor.
5. Vid behov, väljer du de punkter och ytor som inte hör till vägen som ska exporteras.

6. Från fältet Inställningar/Ytbeskrivning väljer du:

   - 1 - Punkter och avbrottslinjer för att säkerställa att väglinjerna skapas.

   - Både 1 och 2 för att inkludera ytterligare ytor, som exempelvis dellutning eller vall/bank.

   Om du exporterar flera ytor i en fil, måste du se till att lämplig horisontell linjegeometri anges i ytorna.

   Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, expandera Ytor och högerklicka på ytan och välj Egenskaper, för att göra detta. Bläddra till gruppen Yta och se till att fältet Horisontell justering visar den vågräta linjegeometri som du vill använda. Välj önskad horisontell linjegeometri, vid behov.

7. Välj Exportera för att exportera filen.

För ytterligare information, se Trimble Business CenterHjälp.

Exportera vägen som en linjegeometri och tillhörande vägytemodell

1. Starta Trimble Business Center och välj ett projekt.

2. Håll ner CTRL-tangenten och välj den horisontella linjegeometrin och ytan, på kartan eller projektutforskaren i Trimble Business Center.

3. Om det bara finns en vertikal linjegeometri som är associerad med den valda horisontella linjegeometrin väljs den vertikala linjegeometrin automatiskt, och kommer att exporteras.

   Om det finns mer än en vertikal linjegeometri associerad med den horisontella linjegeometrin gör du något av följande:

   - Kontrollera att den vertikala linjegeometri som du vill exportera har angetts som aktiv vertikal linjegeometri. För att göra detta:

     Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, högerklicka på den horisontell linjegeometrin och välj Egenskaper. Bläddra till gruppen Annat och se till att fältet Aktiv vertikal visar den vertikala linjegeometri som du vill använda. Välj önskad vertikal linjegeometri, vid behov.

   - Välj den vertikala linjegeometri som ska exporteras. För att göra detta:

     Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, håll ner CTRL-tangenten och klicka för att välja den vertikala linjegeometri som ska exporteras. De valda objekten är markerade.

4. Välj menyn Start och sedan Exportera.
5. Välj LandXML-exportör på fliken Korridor.
6. Vid behov, väljer du de punkter och ytor som inte hör till vägen som ska exporteras.

7. Från fältet Inställningar/Ytbeskrivning väljer du:

   - 1 - Punkter och avbrottslinjer för att säkerställa att väglinjerna skapas.

   - Både 1 och 2 för att inkludera ytterligare ytor, som exempelvis dellutning eller vall/bank.

   Om du exporterar flera ytor i en fil, måste du se till att lämplig horisontell linjegeometri anges i ytorna.

   Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, expandera Ytor och högerklicka på ytan och välj Egenskaper, för att göra detta. Bläddra till gruppen Yta och se till att fältet Horisontell justering visar den vågräta linjegeometri som du vill använda. Välj önskad horisontell linjegeometri, vid behov.

8. Välj Exportera för att exportera filen.

För ytterligare information, se Trimble Business CenterHjälp.