# Exkludera en linjegeometri vid utsättning

Om linjegeometrin (6D) har en vertikal geometri som inte är relaterade till vägens design, kan man exkludera denna väglinje.Tryck och håll på skärmen, välj Exkludera linjegeometri vid utsättning, för att göra detta vid definitionen av en GENIO‑väg.

Linjegeometrin är fortfarande en del av vägen och används för att beräkna stationens värden vid utsättning.

Vid utsättning är linjegeometrin grå i planvyn och visas inte alls i tvärsektionsvyn. Linjegeometrin är inte tillgänglig i listan för val av väglinje.

För att säkerställa att linjegeometrin är tillgänglig vid utsättning, tar du bort markeringen Exkludera linjegeometri vid utsättning.