# LandXML-vägar

Filer med LandXML-vägar kan innehålla en eller flera linjegeometrier med tillhörande information om vägdefinitionen.

Programmet Roads stöder LandXML-tvärsektionsvägar och LandXML-väglinjevägar.

Roads stöder LandXML-väger där den horisontella utbredningen är definierad av element eller av skärningspunkter (SP).Däremot stöds inte LandXML‑filer med kurvor definierade av spiral‑båge‑anslutande spiral‑båge‑spiral.

För information om hur man använder LandXML-filer i Generell Mätning, se LandXML-filer.

## LandXML-tvärsektionsvägar

LandXML-tvärsektionsvägar är LandXML-vägar där linjegeometrierna har tillhörande tvärsektioner.

LandXML-tvärsektionsvägar kan exporteras från olika programvarupaket. LandXML-tvärsektionsvägar lagras som RXL-filer i Trimble Access Roads. Den ursprungliga LandXML-filen finns kvar i projektmappen men används inte längre.

För ytterligare information, se LandXML-tvärsektionsvägar.

## LandXML-väglinjevägar

LandXML-väglinjevägar är LandXML-vägar där linjegeometrierna har tillhörande väglinjer som definieras av brytlinjer, oregelbundna linjer, eller linjer och bågar när de exporteras från olika programpaket, inklusive Trimble Business Center, Tekla Civil, Trimble Novapoint, Autodesk Civil 3D och 12d Model.

LandXML-väglinjevägar stöds i sitt ursprungliga LandXML-format till skillnad från LandXML-tvärsektionsvägar där programmet Trimble Access Roads konverterar dem till RXL-vägar innan du kan använda dem.

För ytterligare information, se LandXML-väglinjevägar.