# Beräkna avstånd

Du kan beräkna ett avstånd med inskrivna värden, punkter som lagrats i jobbet eller information i ett lager på kartan. För inskrivna värden och lagrade punkter i jobbet, lagras de beräknade avståndsresultaten i jobbet. För värden i ett kartlager lagras det beräknade avståndet som en notering.

1. För att öppna formuläret Beräkna avstånd kan du:
   - Tryck på och välj Cogo/Beräkna avstånd och välj sedan den metod som ska användas för beräkningen.
   - Tryck på Avstånd i kalkylatorn.

   - Välja punkten, linjen eller bågen på kartan.Tryck och håll på kartan och välj Beräkna avstånd.

     Om du har valt två punkter på kartan, är inte Beräkna avstånd tillgängligt i tryck och håll-menyn.Välj istället Beräkna omvänt värde.

2. Beräkna avståndet för den valda modellen efter behov:

   För metoden Mellan två punkter:

   Välj Från‑punkt och Till‑punkt.

   Avståndet mellan de två punkterna beräknas.

   Du kan beräkna ett avstånd mellan två punkter, direkt i fältet avstånd i jobbet. Ange punktnamnen i avståndsfältet separerade med ett bindestreck, för att göra detta. För att exempelvis beräkna avståndet mellan punkterna 2 och 3, anger du "2‑3". Metoden fungerar även med alfanumeriska punktnamn men inte för punktnamn som redan innehåller bindestreck..

   För metoden Mellan punkt och linje:

   Ange Punktens namn (1) och linjens namn (2), vid behov.

   Om linjen inte redan finns, trycker du på och väljer sedan Två punkter. Ange start- och slutpunkt för att definiera linjen.

   Avståndet längs linjen (3) och det vinkelräta avståndet (4) till linjen beräknas.Avståndet längs linjen är från punkten som specificerats (5).

   För metoden Mellan punkt och båge:

   Ange Punktens namn (1) och Bågens namn (2), vid behov.

   Avståndet längs bågen (3) och det vinkelräta avståndet (4) beräknas.Avståndet längs bågen är från den specificerade punkten (5).

- Vid val av referenspunkter, väljer du dem från kartan eller trycker på för andra valmetoder. Se Ange ett Punktnamn.
- Informationen som du anger kan ha olika enheter. Om du exempelvis lägger till ett avstånd i meter till ett avstånd i fot kommer svaret att återges i det format som angavs i jobbets konfiguration.