# Ställa in kodknappar för mätkoder

För att snabbt ändra koden för en kodknapp, trycker du på och håller knappen på formuläret Mätkoder intryckt och väljer en annan kod.När du sparar ändringen återgår programmet till formuläret Mät koder.

Om du vill redigera flera knappar, kan du skapa och hantera grupper av kodknappar, eller konfigurera hämtning av mallar, använder du skärmen Redigera mätkoder. För att visa skärmen Redigera mätkoder trycker du i formuläret Mätkoder.

För att skapa en ny grupp

1. Tryck på Ny grupp.
2. Ange Kodgruppens namn.
3. Tryck på Godkänn.

Adderas nya grupper efter den aktiva gruppen. Om man vill addera en grupp sist av befintliga grupper måste man ha den sista gruppen markerad innan man väljer Lägg till grupp.

Om du inte använder ett funktionsbibliotek som definierade gruppen, måste du välja de koder från funktionsbiblioteket som du vill ska visas i formuläret. Du kan definiera flera grupper med koder, var och en bestående av upp till 25 koder.

Att tilldela koder till en knapp

- För att redigera en befintlig kodgrupp, väljer du gruppen i listmenyn Grupp.

- För att lägga till en kod på en tom knapp, trycker du på knappen och väljer koden från listan över koder i funktionsbiblioteket och trycker sedan på Enter.

  En symbol på knappen markerar om koden är till för en punkt, linje eller linjegeometriobjekt.

- Du kan även välja kodknappar med hjälp av knappsatsen.Eller navigerar du till knappen genom att använda piltangenterna, och trycker sedan på Mellanslagstangenten.
- För att ändra koden som är tilldelad till en knapp:
  - Om knappen redan är markerad, trycker du en gång på den.
  - Om den inte redan är markerad trycker du en gång för att markera den och sedan en gång till för att ändra den.
- För att lägga till en kod till för samma knapp, matar du in ett mellanslag i textfältet bredvid den första koden, och anger eller väljer sedan den andra koden.Se Välja funktionskoder i Mät punkter eller Mät detaljerad punkt.
- För att ändra antalet kodknappar som visas i varje grupp, ändrar du värdet i fältet för Kodknappslayout. Du kan behöva rulla ned skärmen Redigera Mätkoder för att visa det här fältet.
- För att sortera om knapparna, om knappen inte redan är markerad, så trycker du på knappen för att välja den och sedan på vänster- eller högerpilen på skärmen för att flytta knappen. De andra knapparna i gruppen förflyttas runt automatiskt.
- För att skapa en mall så att programmet vid mätning av grupper av observationer som typiskt kodas i ett vanligt mönster, automatiskt väljer lämplig kod för nästa observation, konfigurerar du inställningarna i gruppen Hämtning av mall.Se Att skapa en mall för en mätkodssekvens.

- Tryck på Godkänn.

  Vid behov kan du ange ytterligare beskrivningsfält som inte finns i funktionsbiblioteket.Se Ytterligare inställningar.

För att ändra antalet kodknappar som visas i gruppen

För att ändra antalet kodknappar som visas i varje grupp, ändrar du värdet i fältet för Kodknappslayout. Du kan behöva rulla ned skärmen Redigera Mätkoder för att visa det här fältet.

Listan av koder för varje grupp är oberoende. Om du till exempel skapar koder för knappar men en 3 x 3 layout och därefter ändrar layouten till 3 x 4 adderas ytterligare tre tomma knappar till gruppen. Programmet flyttar inte de första tre knapparna från någon annan grupp in i den aktuella gruppen.

Programmet minns de koder som är definierade för en grupp, även om de inte syns. Om du till exempel skapar koder för knappar med en 3 x 4 layout och därefter ändrar layouten till 3 x 3 visas endast de 9 första koderna. Om du ändrar tillbaka layouten till 3 x 4 visas samtliga 12 koder.

Om kodknappens layout har tre kolumner, vid användning av Mätkoder, kan du använda den numeriska knappsatsen på kontrollenheten för att välja den kodknapp som krävs. Vid användning av formatet 3 x 3, aktiverar knapparna 7, 8, 9 den övre knappraden, knapparna 4, 5, 6 den mittersta knappraden, och knapparna 1, 2, 3 aktiverar den nedre knappraden. I formatet 4 x 3 används 0, . och knapparna för - för de extra knapparna. Om formatet har fler än fyra rader måste du trycka på kodknappen för knappar i den femte och efterföljande rader.

Radera knappar eller grupper

Använd skärmtangenten för Radera för att radera knappar eller grupper.(I stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa fler skärmtangenter.)

- För att radera en knapp, trycker du på knappen för att välja den och trycker sedan på Radera.De andra knapparna i gruppen förflyttas runt automatiskt för att ersätta den raderade knappen.
- För att radera den valda gruppen, trycker du på Radera grupp och sedan på Ja.
- För att radera alla koder i gruppen, trycker du på Radera alla och sedan på Ja.