# Granska anpassade egenskapsuppsättningar

Du kan använda Trimble Connect för att skapa anpassade egenskapsuppsättningar för objekt i en BIM-modell som kan uppdateras på fältet med Trimble Access.

Om du har en Trimble Connect Business Premium-licens kan du skapa anpassade egenskapsuppsättningar och tilldela dessa till alla modellelement i Trimble Connect utan att behöva komma åt det ursprungliga verktyget som användes för att skapa BIM-modellen. En Trimble Connect Business Premium-licens krävs inte för att visa eller redigera anpassade egenskapsuppsättningar i Trimble Access.

Eftersom värdet på en anpassad egenskapsuppsättning kan uppdateras i Trimble Access, är anpassade egenskapsuppsättningar ett användbart sätt att lägga till egenskaper i modellen som informerar kontoret om att något har förändrats på fältet.

Vid utsättning av ett BIM-objekt kan du exempelvis uppdatera egenskapsuppsättningen för respektive del av modellen för att ändra det anpassade egenskapsuppsättningens värde för relationsmätning från Falskt till Sant, vilket medför att teamet på kontoret kan följa hur bygget fortskrider när delar av den relationsmätta konstruktionen sätts ut på fältet.

Anpassade egenskapsuppsättningar kan endast redigeras när Trimble Access är ansluten till internet. Ändringar i anpassade egenskapsuppsättningar synkroniseras i realtid med modellen i molnet.

Se Egenskapsuppsättningsbibliotek och använda egenskapsuppsättningar i 3D i användarguiden för utökningar av arbetsflödet i Trimble Connect, för mer information om hur du ställer in anpassade egenskapsuppsättningsbibliotek och tilldelar anpassade egenskapsuppsättningar till BIM-modeller i Trimble Connect.

### För att granska anpassade egenskapsuppsättningar för en BIM-modell i Trimble Access

1. Tryck på i BIM-verktygsfältet i I Trimble Access för att ladda ner anpassade egenskapsuppsättningar som tillämpas på de BIM-modeller som visas i kartan.

2. Markera objekten på kartan och tryck sedan på Granska, för att granska informationen för ett objekt i en BIM-modell på kartan.

3. Välj det i listan och tryck på Information, om du valde fler än ett objekt.

4. Granska egenskaperna för det valda objektet. Egenskaper i BIM-modellfilen är skrivskyddade, men egenskaper i anpassade egenskapsuppsättningar är redigerbara. Redigerbara egenskaper anges med .

5. Välj det nya värdet efter behov, för anpassade egenskapsuppsättningar.

6. Tryck på Godkänn.

   Anpassade egenskapsuppsättningar kan endast redigeras när Trimble Access är ansluten till internet. Ändringar i anpassade egenskapsuppsättningar synkroniseras i realtid med modellen i molnet.

Egenskaper i anpassade egenskapsuppsättningar som har lagts till i BIM-modellen i Trimble Connect kan endast redigeras på skärmen Granska. När du använder ett objekt från en BIM-modell i programmet Trimble Access, för exempelvis en Cogo-beräkning, vid utsättning eller för att skapa en punkt i jobbet, kopierar Trimble Access objektets egenskapsuppsättningar från objektet och lagrar dessa som skrivskyddade egenskaper med punkten eller linjen i Trimble Access-jobbet. Redigera egenskapens värde innan du använder objektet i programmet, om du behöver ändra värdet för en anpassad egenskap.