# Vägdesignfiler

Vägdesignfiler är enskilda filer som består av en linjegeometri (vägens mittlinje) med en eller flera relaterade väglinjer som definierar vägen, eller med relaterade tvärsektionsmallar. All sektionering härleds från linjegeometrin.

De vägdesignfiler som stöds är RXL-filer och LandXML-filer.

För information om hur man skapar dessa filer och använder dem i Trimble Access Roads, se:

- RXL-vägar

- LandXML-väglinjevägar

- LandXML-tvärsektionsvägar

Roads stöder LandXML-väger där den horisontella utbredningen är definierad av element eller av skärningspunkter (SP).Däremot stöds inte LandXML‑filer med kurvor definierade av spiral‑båge‑anslutande spiral‑båge‑spiral.