# Beräkna mittpunkt

Du kan beräkna mittpunkten för en yta i en BIM-modell.Det här är användbart för att hitta mittpunkten för en bult eller cylinder så att du kan sätta ut den.

1. Du kan välja om val av ytor på kartan väljer Individuella ytor eller Hela objekt. Tryck på och välj önskat läge för Val av yta, för att ändra läget för Val av yta. Se Urvalsläge för BIM-modell.

2. Tryck på ytan på kartan för att välja den.

3. Tryck och håll på kartan och välj Beräkna mittpunkt.

   Koordinaterna för den beräknade punkten visas.

4. Ange Punktens namn.

5. Ange koden för punkten i fältet Kod vid behov.

6. Tryck på Lagra.