# Trimble Business Center-objektsbibliotek

Du kan skapa ditt eget funktionsbibliotek med hjälp av Feature Definition Manager i programmet Trimble Business Center och sedan överföra filen till mappen System Files på kontrollenheten.

Namn på funktionskoder som innehåller mellanslag visas i Trimble Access med en liten punkt mellan orden, t.ex. Fire·Hydrant. Dessa punkter syns inte i kontorsprogrammet.

Attribut

Attribut för funktionskoder som skapats i Feature Definition Manager kan redigeras i Trimble Access, med följande undantag:

- Skrivskyddade attribut kan inte redigeras i Trimble Access.

- Attributet Endast för kontorsbruk visas inte i Trimble Access.

Kontrollkoder

Vilka kontrollkoder som stöds om du använder en gammal FXL-fil beror på FXL-filens version.

- Styrkoder för Mjuk kurva kräver FXL-filer med version 4 eller senare.
- Styrkoder för Rektangel och cirkel kräver FXL-filer med version 5 eller senare.
- Styrkoder för horisontell och vertikal offset kräver FXL-filer med version 6 eller senare.
- Styrkoder för block kräver FXL-filer med version 8 eller senare.

Välj alternativet Fil/Spara som i Feature Definition Manager och välj det senaste formatet i Spara som, för att uppgrader filer av äldre version.

Blockeringskoder

Blockeringar måste skapas och redigeras med hjälp av Feature Definition Manager i Trimble Business Center. Du kan ändra funktionskoden och funktionskodsbeskrivningen för blocket med hjälp av Trimble Access, om så krävs.

Styrkoder för block har ett fält för Styrkodsåtgärd som styr blockets beteende:

Styrkodsåtgärd | Ange denna styrkod för...
--- | ---
Rotation | Vrid blocket medurs med det angivna värdet kring den aktuella punkten.
Skala X | Skala blocket längs X-axeln.
Skala Y | Skala blocket längs Y-axeln.
Skala Z | Skala ett 3D-block längs Y-axeln.
Från 1 punkt | Ange konstruktionen av ett block med den aktuella punkten som införandepunkt.
Från 2 punkter | Ange konstruktionen av ett block med den aktuella samt nästa punkt som införandepunkter.
Från 3 punkter | Ange konstruktionen av ett block med den aktuella samt de nästa två punkterna som införandepunkter.

Symbolförklaring

Trimble Access har stöd för både punktsymboler och blocksymboler, inklusive block med 1 punkt, 2 punkter och 3 punkter. Tryck på och välj Inställningar, och välj sedan Funktionssymboler i fältet Punktsymboler. Se Kartinställningar.

De färger som definieras i FXL-filen med Feature Definition Manager kanske inte är identiska med de färger som används i programmet Trimble Access.

Färgerna kan definieras i Feature Definition Manager som Per lager eller Anpassade.

- När Efter lager har definierats använder Trimble Access den färg som definierats i FXL-filen. Om en lagerfärg inte hittas använder Trimble Access svart.

- När Anpassad har definierats använder Trimble Access den färg som närmast matchar paletten i Trimble Access.

  Där Lagervis eller Anpassad har definierats, kan du ändra standardfärgen i Trimble Access till en annan färg men om du gör det kan du inte ändra den igen.

Programmet Trimble Access fyller inte i funktionskodade polygoner.