# Länka bilder till ett attribut

Om en punkt har ett filnamnsattribut kan du använda filnamnets attribut för att länka en bild till ett attribut.

Man bör inte byta namn på en fil när man bifogat den till en observation. Filer som har döpts efter de bifogats laddas inte ner med jobbet.

För att ta och länka en bild till ett attribut

1. I skärmen mätning eller utsättning anger du funktionskoden. Funktionskoden måste ha ett filnamnsattribut.

   Om koden har flera namnattribut, eller om punkten har flera koder, kommer bilden att länkas till det första filnamnsattribut som visas på skärmen attribut.

2. För att länka bilden till ett specifikt filnamnsattribut, trycker du på Attrib och väljer det filnamnsfält som krävs.

3. Mät punkten.

   Om kryssrutan Granska innan lagring i skärmen Optioner för Mät punkt är aktiverad visas formuläret för attributet automatiskt när du lagrar punkten.

4. Tryck på Attrib för att visa skärmen för attribut.

5. För att ta en bild med kameran i:

   - kontrollenheten, trycker du på i attributets formulär eller trycker på lämplig knapp kontrollenhetens knappsats.
   - totalstationen, trycker du på i attributets formulär eller på i videoskärmen.

   Namnet på bilden visas i fotots fält för filnamn.

6. För att granska en bild, trycker du på bredvid fältet för bildfilens namnfält och väljer Granska.

   Om du i en konventionell mätning har valt skärmtangenten Attrib innan du mätte och lagrade punkten och du har valt att göra en notering på bilden med positioneringskoordinaterna, kommer koordinaterna att visas som null eftersom punkten inte ännu har blivit mätt.

7. Tryck på Lagra.

För att länka en bild till ett attribut

1. I skärmen mätning eller utsättning anger du funktionskoden. Funktionskoden måste ha ett filnamnsattribut.
2. Tryck på Attrib för att visa skärmen för attribut.

3. I fotofilens namnfält trycker du på och väljer sedan den fil som ska länkas till attributet.

   Namnet på bilden visas i fotots fält för filnamn.

4. För att granska bilden, trycker du på och väljer Granska.

5. För att välja en annan bild, trycker du på och sedan på Välj fil. Bläddra till platsen för den fil du vill länka och välj den.

   För att möjliggöra automatisk uppladdning av bilder till molnet för jobbet, ska bilden vara placerad i den aktuella mappen <job‑namn> Files-mappen.

6. Tryck på Lagra.

För att ändra den bildfil som är länkad till en punkt eller attribut

1. Du kan ändra den bildfil som är länkad till ett attribut på skärmen Granska jobb eller Punkthanterare:
   - I skärmen Granska jobb, väljer du den punkt som du vill redigera och trycker på Redigera.
   - I skärmen Punkthanterare, väljer du den punkt som du vill redigera och trycker på Information.
2. Om bilden är länkad till ett attribut, trycker du på Attrib.Om bilden är länkad till punkten, trycker du på Mediafiler.(i stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmknappar för att visa skärmknappen Mediafiler.)

3. I fotofilens namnfält, trycker du på och sedan på Välj fil.Bläddra till platsen för den fil du vill länka och välj den.

   Namnet på bilden visas i fotots fält för filnamn.

   För att möjliggöra automatisk uppladdning av bilder till molnet för jobbet, ska bilden vara placerad i den aktuella mappen <job‑namn> Files-mappen.

4. Tryck på Lagra.