# RXL-vägar

RXL-vägfiler kan skapas med hjälp av:

- Programmet Trimble Access Roads.
- programmet Trimble Business Center.
- Ett antal designprogram från tredjepart inklusive Autodesk AutoCAD Land Desktop, Autodesk Civil 3D, Bentley InRoads, och Bentley GEOPAK.

Programmet Roads behandlar alla vägavstånd, inklusive stations- och offsetvärden som planavstånd. Om ett markkoordinatsystem definierats i jobbet blir även plankoordinaterna markkoordinater.