# Hantera lager med Lagerhantering

Använd Lagerhantering för att länka filer till jobbet och hantera den data som visas på kartan och på skärmen Video.

Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

- Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
- Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

Lagerhantering har flikar för hantering av olika typer av data:

- Använd fliken Punktfiler för att länka punktfiler (CSV-, TXT- och jobbfiler) så att du kan visa och använda punkterna i filen utan att importera dem till jobbet. SeHantera lager i punktfiler, för mer information.

- Använd fliken Kartfiler för att:

  - Länka kartfiler som stöds (inklusive BIM-modell-, DXF-, RXL- och ytfiler) till jobbet så att du kan använda befintlig data från dessa filer i Trimble Access. Se Länkade filtyper som stöds.

  - Gör objekt i länkade filer synliga och/eller valbara så att du kan arbeta med dem. Funktioner som är valbara (”aktiva”) kan användas i olika programfunktioner, inklusive navigering till en punkt, utsättning och vissa Cogo-funktioner. Se Hantera lager i kartfiler.

  - Lägg till en kartas bakgrundsinformation för att tillhandahålla bakgrundskartor och relaterad information för övrig data på kartan. Det går endast att lägga till bakgrundsdata för kartan när du öppnar Lagerhantering från kartan. Se Lägga till bakgrundskartor.

- Använd fliken Skanningar för att visa de skannade filer som är länkade till jobbet och välja vilka skannade punkter som är synliga på kartan och på skärmen Video. Se Hanterar skannade lager.

- Använd fliken Inspektioner för att visa de ytinspektioner som är länkade till jobbet och kontrollera om dessa är synliga på kartan och på skärmenVideo. Se Hantera inspektionslager.

- Använd fliken Filter för att filtrera den jobbinformation som visas baserat på typ av mätning, eller genom att skapa en sökning med jokertecken. Se Filtrerar data på typ av mätning.

- Använd flikenFunktioner för att göra funktioner i jobbet synliga och/eller valbara ("aktiva") baserat på funktionslager. Funktionslagren i listan bestäms av Funktionsbibliotekets FXL-fil som är länkade till jobbet och av de funktionskoder som används i jobbet. Se Filtrera data på funktionslager.

Tryck på skärmknappen Auto. uppdatering, för att uppdatera data som visas på kartan/video-skärmen automatiskt när du gör ändringar i Lagerhantering. En bock på skärmknappen Auto. uppdatering markerar att Auto. uppdatering är aktiverad.

Ändringar som utförs när Auto. uppdatering är aktiverat bibehålls när du avslutar Lagerhantering med Godkänn eller Esc.

För att visa mer av formuläret Lagerhantering när det är öppet bredvid kartan:

- Tryck på och svep åt vänster, i liggande läge. Formulärets storlek kommer att ändras till den närmaste förinställda positionen.

- Tryck på och svep nedåt för att visa mer av formuläret, i stående läge

Se Arbetsytan Trimble Access för fler tips om hur man ändrar storlek på formulär.